**Specifikace – Datové rozvody v ubytovně a jídelně**

Náhrada nevyhovujících datových rozvodů.

Délka UTP CAT5-6 předpoklad 310 m

Délka 4 tras v otvíracích lištách v celkové délce 86 m

V liště max. 12 UTP kabelů postupně ubývají

11 průrazů do zdí. Některé stávající průrazy lze použít.

Jednotlivé kabely zakončeny zásuvkami RJ45 jedno zásuvky. Druhá strana je zapojena do PATCH panelu u switche.

Zjednodušený návrh je na následujícím obrázku.

**Součástí stavby je i předání zákresu skutečného stavu nových datových rozvodů.**

