{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3197/01"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Úprava odvodnění a zatrubnění příkopu"},null,"JKSO ","827.21.A5"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["01",null,"Úprava odvodnění a zatrubnění příkopu",null,null,"Měrná jednotka","m"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",220]
["3197",null,"Předměřice n/J.- Úprava odvodnění a zatrubnění",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,"Radek Hnát - VAK PROJEKT",null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,{"$f":"Projektant","v":"Radek Hnát - VAK PROJEKT"}]
["Objednatel",null,"Obec Předměřice nad Jizerou"]
["Dodavatel",null,null,null,null,"Zakázkové číslo ","1597/2019"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A16","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I16","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A17","v":"Provoz investora"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I17","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"Rekapitulace!A21","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I21","v":0}]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A22","v":"DIO"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I22","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":23,"n_cols":53,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[22,7,22,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3197 Předměřice n/J.- Úprava odvodnění a zatrubnění"},null,null,null,"Rozpočet :","3197/01"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Úprava odvodnění a zatrubnění příkopu"},null,null,null,"Úprava odvodnění a zatrubnění příkopu"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA44","v":0},{"$f":"Položky!BB44","v":0},{"$f":"Položky!BC44","v":0},{"$f":"Položky!BD44","v":0},{"$f":"Položky!BE44","v":0}]
[{"$f":"Položky!B45","v":"45"},{"$f":"Položky!C45","v":"Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA64","v":0},{"$f":"Položky!BB64","v":0},{"$f":"Položky!BC64","v":0},{"$f":"Položky!BD64","v":0},{"$f":"Položky!BE64","v":0}]
[{"$f":"Položky!B65","v":"8"},{"$f":"Položky!C65","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA156","v":0},{"$f":"Položky!BB156","v":0},{"$f":"Položky!BC156","v":0},{"$f":"Položky!BD156","v":0},{"$f":"Položky!BE156","v":0}]
[{"$f":"Položky!B157","v":"99"},{"$f":"Položky!C157","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA161","v":0},{"$f":"Položky!BB161","v":0},{"$f":"Položky!BC161","v":0},{"$f":"Položky!BD161","v":0},{"$f":"Položky!BE161","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E10)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F10)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G10)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H10)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I10)","v":0}]
[]
["VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název VRN",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E16+F16*G16/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Provoz investora",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["DIO",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM VRN",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I16:I22)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":161,"n_cols":104,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[18,2,18,6],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[11,2,11,6],[12,2,12,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[39,2,39,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[46,2,46,6],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[73,2,73,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[66,2,66,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[87,2,87,3],[89,2,89,3],[91,2,91,3],[93,2,93,3],[95,2,95,6],[96,2,96,6],[80,2,80,3],[82,2,82,6],[83,2,83,6],[84,2,84,6],[85,2,85,6],[86,2,86,3],[105,2,105,6],[106,2,106,3],[107,2,107,3],[108,2,108,3],[110,2,110,6],[111,2,111,6],[98,2,98,6],[99,2,99,6],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[102,2,102,3],[104,2,104,6],[119,2,119,3],[120,2,120,3],[121,2,121,3],[122,2,122,3],[123,2,123,3],[125,2,125,6],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[115,2,115,6],[116,2,116,6],[117,2,117,6],[118,2,118,3],[133,2,133,3],[134,2,134,3],[136,2,136,3],[138,2,138,3],[139,2,139,3],[141,2,141,3],[126,2,126,3],[127,2,127,3],[129,2,129,3],[130,2,130,3],[131,2,131,3],[132,2,132,3],[151,2,151,3],[153,2,153,3],[154,2,154,3],[158,2,158,6],[142,2,142,3],[144,2,144,3],[145,2,145,3],[147,2,147,3],[148,2,148,3],[150,2,150,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3197 Předměřice n/J.- Úprava odvodnění a zatrubnění"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3197/01"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Úprava odvodnění a zatrubnění příkopu"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Úprava odvodnění a zatrubnění příkopu"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"130001101R00","Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ","m3",78.764799999999994,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4 - 16%:492,2800*0,16",null,78.764799999999994,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4 - 16%:492,2800*0,16"]
[2,"132201212R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ ","m3",246.14,null,{"$f":"E11*F11","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ11=1,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=2,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=3,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=4,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=5,G11,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 - 50%:492,2800*0,5",null,246.14,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 - 50%:492,2800*0,5"]
[3,"132201219R00","Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 ","m3",123.07,null,{"$f":"E15*F15","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ15=1,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=2,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=3,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=4,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=5,G15,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 - 50%:492,2800*0,5*0,5",null,123.07,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 - 50%:492,2800*0,5*0,5"]
[4,"132301212R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ ","m3",246.14,null,{"$f":"E18*F18","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ18=1,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=2,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=3,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=4,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=5,G18,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.4 - 50%:492,2800*0,5",null,246.14,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.4 - 50%:492,2800*0,5"]
[5,"132301219R00","Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 ","m3",123.07,null,{"$f":"E22*F22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ22=1,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=2,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=3,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=4,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=5,G22,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.4 - 50%:492,2800*0,5*0,5",null,123.07,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.4 - 50%:492,2800*0,5*0,5"]
[6,"151101101R00","Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m ","m2",635.20000000000005,null,{"$f":"E25*F25","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ25=1,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=2,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=3,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=4,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=5,G25,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.8999999999999999E-4]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:635,20",null,635.20000000000005,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:635,20"]
[7,"151101111R00","Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m ","m2",635.20000000000005,null,{"$f":"E28*F28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ28=1,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=2,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=3,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=4,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=5,G28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:635,20",null,635.20000000000005,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:635,20"]
[8,"162601102RRX","Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele","m3",492.28,null,{"$f":"E31*F31","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ31=1,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=2,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=3,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=4,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=5,G31,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:492,2800",null,492.28,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:492,2800"]
[9,"174100050RAD","Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dodávka štěrkodrtě","m3",314.35199999999998,null,{"$f":"E34*F34","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ34=1,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=2,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=3,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=4,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=5,G34,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Objem zásypů štěrkodrtí do výšky upravovaného terénu:314,3520",null,314.35199999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Objem zásypů štěrkodrtí do výšky upravovaného terénu:314,3520"]
[10,"175100020RAD","Obsyp potrubí štěrkodrtí fr. 8-16 mm včetně dodávky štěrkodrtě","m3",205.18719999999999,null,{"$f":"E37*F37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ37=1,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=2,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=3,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=4,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=5,G37,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"Stoka D PB DN500:220,00*1,55*1,10",null,375.1,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:220,00*1,55*1,10"]
[null,null,"Odpočet lože:-220,00*0,4405",null,-96.91,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet lože:-220,00*0,4405"]
[null,null,"Odpočet potrubí:-220,00*0,325^2*Pi",null,-73.002799999999993,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet potrubí:-220,00*0,325^2*Pi"]
[11,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny ","m3",492.28,null,{"$f":"E41*F41","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ41=1,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=2,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=3,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=4,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=5,G41,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:492,2800",null,492.28,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy v hornině tř.3 a 4:492,2800"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G43)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA43)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB43)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC43)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD43)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE43)","v":0}]
["Díl:","45","Podkladní a vedlejší konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[12,"452112111R00","Osazení beton. prstenců pod poklopy,výšky do100 mm ","kus",11,null,{"$f":"E46*F46","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ46=1,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=2,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=3,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=4,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=5,G46,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6E-3]
[null,null,"Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;",null,null,null,null,null,null,null,null,"Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"VP H6:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"VP H6:4"]
[null,null,"VP H8:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"VP H8:5"]
[null,null,"VP H10:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"VP H10:2"]
[13,"452312131R00","Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 ","m3",98.447500000000005,null,{"$f":"E52*F52","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ52=1,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=2,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=3,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=4,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=5,G52,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5]
[null,null,"Stoka D PB DN500:220,00*0,4405",null,96.91,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:220,00*0,4405"]
[null,null,"UV1-5 KT DN150:1,50*5*0,820*0,25",null,1.5375000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"UV1-5 KT DN150:1,50*5*0,820*0,25"]
[14,"59224346.B","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 60/625/120","kus",4.04,null,{"$f":"E55*F55","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224346.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ55=1,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=2,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=3,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=4,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=5,G55,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.04]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"VP H6:4*1,01",null,4.04,null,null,null,null,null,null,null,"VP H6:4*1,01"]
[15,"59224347.B","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 80/625/120","kus",5.05,null,{"$f":"E58*F58","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224347.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ58=1,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=2,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=3,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=4,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=5,G58,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.2999999999999999E-2]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"VP H8:5*1,01",null,5.05,null,null,null,null,null,null,null,"VP H8:5*1,01"]
[16,"59224348.B","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 100/625/120","kus",2.02,null,{"$f":"E61*F61","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224348.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ61=1,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=2,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=3,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=4,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=5,G61,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8000000000000005E-2]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"VP H10:2*1,01",null,2.02,null,null,null,null,null,null,null,"VP H10:2*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B45,\" \",C45)","v":"45 Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G45:G63)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA45:BA63)","v":0},{"$f":"SUM(BB45:BB63)","v":0},{"$f":"SUM(BC45:BC63)","v":0},{"$f":"SUM(BD45:BD63)","v":0},{"$f":"SUM(BE45:BE63)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[17,"812422121R00","Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 500 ","m",220,null,{"$f":"E66*F66","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ66=1,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=2,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=3,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=4,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=5,G66,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0000000000000001E-5]
[null,null,"Stoka D PB DN500:220,00",null,220,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:220,00"]
[18,"831312121RT5","Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1500 mm","m",7.5,null,{"$f":"E68*F68","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ68=1,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=2,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=3,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=4,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=5,G68,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3369999999999998E-2]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"UV1 KT DN150:1,50",null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,"UV1 KT DN150:1,50"]
[null,null,"UV2 KT DN150:1,50",null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,"UV2 KT DN150:1,50"]
[null,null,"UV3 KT DN150:1,50",null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,"UV3 KT DN150:1,50"]
[null,null,"UV4 KT DN150:1,50",null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,"UV4 KT DN150:1,50"]
[null,null,"UV5 KT DN150:1,50",null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,"UV5 KT DN150:1,50"]
[19,"837312221RT2","Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150","kus",10,null,{"$f":"E75*F75","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ75=1,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=2,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=3,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=4,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=5,G75,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.017E-2]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"UV1 KT DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"UV1 KT DN150:2"]
[null,null,"UV2 KT DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"UV2 KT DN150:2"]
[null,null,"UV3 KT DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"UV3 KT DN150:2"]
[null,null,"UV4 KT DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"UV4 KT DN150:2"]
[null,null,"UV5 KT DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"UV5 KT DN150:2"]
[20,"837314111RRX","Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 včetně dodávky tvarovky DN 150  a těsnění","kus",2,null,{"$f":"E82*F82","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ82=1,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=2,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=3,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=4,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=5,G82,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.23857999999999999]
[null,null,"Položka je určena pro montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém.",null,null,3]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na odsekání kameninové trouby na útes, na vysekání nebo vyvrtání jádrovým vrtákem odpovídajícího profilu otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a na obetonování potrubí v místě útesu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na odsekání kameninové trouby na útes, na vysekání nebo vyvrtání jádrovým vrtákem odpovídajícího profilu otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a na obetonování potrubí v místě útesu.",null,null,3]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na 1 ks tvarovky a těsnění.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na 1 ks tvarovky a těsnění.",null,null,3]
[null,null,"Položka je určena pro trouby kameninové opatřené pryžovým spojem.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro trouby kameninové opatřené pryžovým spojem.",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Napojení potrubí UV2 a UV3 KT DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Napojení potrubí UV2 a UV3 KT DN150:2"]
[21,"892661111R00","Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou ","m",220,null,{"$f":"E89*F89","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ89=1,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=2,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=3,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=4,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=5,G89,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:220,00",null,220,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:220,00"]
[22,"892663111R00","Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou ","úsek",5,null,{"$f":"E91*F91","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ91=1,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=2,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=3,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=4,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=5,G91,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999999E-4]
[null,null,"Stoka D PB DN500:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:5"]
[23,"892855115R00","Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m ","m",220,null,{"$f":"E93*F93","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ93=1,G93,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ93=2,G93,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ93=3,G93,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ93=4,G93,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ93=5,G93,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka D PB DN500:220,00",null,220,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:220,00"]
[24,"894412485RX2","Šachta monolitická ŽB dle PD - RŠ2 poklop litina 40 t","kus",1,null,{"$f":"E95*F95","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ95=1,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=2,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=3,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=4,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=5,G95,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6982799999999996]
[null,null,"Součástí položky je kompletní provedení železobetonové monolitické šachty včetně zastropení, poklopů a vytvarování dna pro napojení potrubí stoky DN500 a dvou potrubí trubního propustku DN500.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je kompletní provedení železobetonové monolitické šachty včetně zastropení, poklopů a vytvarování dna pro napojení potrubí stoky DN500 a dvou potrubí trubního propustku DN500.",null,null,3]
[null,null,"Kompletní provedení dle výkresu - Revizní šachta - RŠ2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kompletní provedení dle výkresu - Revizní šachta - RŠ2",null,null,3]
[25,"894421111RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t","kus",5,null,{"$f":"E98*F98","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ98=1,G98,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ98=2,G98,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ98=3,G98,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ98=4,G98,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ98=5,G98,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Skruž H25:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H25:1"]
[null,null,"Skruž H50:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H50:4"]
[26,"894422111RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek","kus",6,null,{"$f":"E104*F104","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ104=1,G104,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ104=2,G104,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ104=3,G104,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ104=4,G104,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ104=5,G104,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Kónus H60:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"Kónus H60:5"]
[null,null,"ZD:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"ZD:1"]
[27,"894423112RT1","Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t","kus",6,null,{"$f":"E110*F110","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ110=1,G110,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ110=2,G110,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ110=3,G110,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ110=4,G110,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ110=5,G110,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"ŠD DN 500-1085:6",null,6,null,null,null,null,null,null,null,"ŠD DN 500-1085:6"]
[28,"895941311RT2","Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV","kus",5,null,{"$f":"E115*F115","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ115=1,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=2,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=3,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=4,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=5,G115,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0596700000000001]
[null,null,"Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.",null,null,3]
[null,null,"V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.",null,null,3]
[null,null,"V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců ",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců ",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"UV1 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV1 KT DN150:1"]
[null,null,"UV2 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV2 KT DN150:1"]
[null,null,"UV3 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV3 KT DN150:1"]
[null,null,"UV4 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV4 KT DN150:1"]
[null,null,"UV5 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV5 KT DN150:1"]
[29,"899104111RT2","Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650","kus",6,null,{"$f":"E125*F125","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ125=1,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=2,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=3,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=4,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=5,G125,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.16502]
[null,null,"Poklop samonivelační dle PD -  D400 ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Poklop samonivelační dle PD -  D400 ",null,null,3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Poklop dle PD:6",null,6,null,null,null,null,null,null,null,"Poklop dle PD:6"]
[30,"899203111RT3","Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400","kus",5,null,{"$f":"E129*F129","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ129=1,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=2,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=3,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=4,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=5,G129,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.4359999999999999E-2]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"UV1 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV1 KT DN150:1"]
[null,null,"UV2 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV2 KT DN150:1"]
[null,null,"UV3 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV3 KT DN150:1"]
[null,null,"UV4 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV4 KT DN150:1"]
[null,null,"UV5 KT DN150:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"UV5 KT DN150:1"]
[31,"59223116","Trouba betonová hrdlová TBH-Q 50/250 INT.","kus",88.88,null,{"$f":"E136*F136","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,59223116,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ136=1,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=2,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=3,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=4,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=5,G136,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.98]
[null,null,"Stoka D PB DN500:220,00/2,50*1,01",null,88.88,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:220,00/2,50*1,01"]
[32,"59224353.B","Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK","kus",5.05,null,{"$f":"E138*F138","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224353.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ138=1,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=2,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=3,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=4,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=5,G138,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.59499999999999997]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Kónus H60:5*1,01",null,5.05,null,null,null,null,null,null,null,"Kónus H60:5*1,01"]
[33,"59224355.B","Zákratová deska TZK-Q 200/120 T","kus",1.01,null,{"$f":"E141*F141","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224355.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ141=1,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=2,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=3,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=4,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=5,G141,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.435]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"ZD:1*1,01",null,1.01,null,null,null,null,null,null,null,"ZD:1*1,01"]
[34,"592243554.B","Skruž šachetní TBS-Q 1000/250/120 SP","kus",1.01,null,{"$f":"E144*F144","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243554.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ144=1,G144,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ144=2,G144,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ144=3,G144,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ144=4,G144,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ144=5,G144,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.24]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Skruž H25:1*1,01",null,1.01,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H25:1*1,01"]
[35,"592243555.B","Skruž šachetní TBS-Q 1000/500/120 SP","kus",4.04,null,{"$f":"E147*F147","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243555.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ147=1,G147,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ147=2,G147,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ147=3,G147,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ147=4,G147,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ147=5,G147,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.495]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Skruž H50:4*1,01",null,4.04,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H50:4*1,01"]
[36,"59224370.B","Dno šachetní TBZ-Q PERFECT 500 - 1085 včetně kynety dle PD","kus",6.06,null,{"$f":"E150*F150","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224370.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ150=1,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=2,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=3,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=4,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=5,G150,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4900000000000002]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"ŠD DN 500-1085:6*1,01",null,6.06,null,null,null,null,null,null,null,"ŠD DN 500-1085:6*1,01"]
[37,"59224373.A","Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000","kus",11.11,null,{"$f":"E153*F153","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224373.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ153=1,G153,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ153=2,G153,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ153=3,G153,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ153=4,G153,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ153=5,G153,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2E-3]
[null,null,"Stoka D PB DN500:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka D PB DN500:"]
[null,null,"Těsnění:11*1,01",null,11.11,null,null,null,null,null,null,null,"Těsnění:11*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B65,\" \",C65)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G65:G155)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA65:BA155)","v":0},{"$f":"SUM(BB65:BB155)","v":0},{"$f":"SUM(BC65:BC155)","v":0},{"$f":"SUM(BD65:BD155)","v":0},{"$f":"SUM(BE65:BE155)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[38,"998271301R00","Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop ","t",1246.1345269999999,null,{"$f":"E158*F158","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ158=1,G158,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ158=2,G158,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ158=3,G158,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ158=4,G158,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ158=5,G158,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro kanalizace hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 100 m2 + 0,18 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od kraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek -1315 až -1319.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro kanalizace hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 100 m2 + 0,18 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od kraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek -1315 až -1319.",null,null,3]
[39,"998271315R00","Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 1 km ","t",1246.1345269999999,null,{"$f":"E160*F160","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ160=1,G160,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ160=2,G160,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ160=3,G160,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ160=4,G160,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ160=5,G160,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B157,\" \",C157)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G157:G160)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA157:BA160)","v":0},{"$f":"SUM(BB157:BB160)","v":0},{"$f":"SUM(BC157:BC160)","v":0},{"$f":"SUM(BD157:BD160)","v":0},{"$f":"SUM(BE157:BE160)","v":0}]