**Specifikace – ZZS Středočeského kraje – speciální vozidla pro přepravu materiálu - 2017**

**Specifikace vozidla a jeho zástavby:**

* dodávkový automobil třímístný s odděleným nákladním prostorem,
* turbodieselový motor,
* manuální 6-ti stupňová převodovka,
* mechanická uzávěrka diferenciálu,
* úprava podvozku pro větší průchodnost terénem,
* úprava převodů pro větší hnací sílu,
* zvýšená kapacita akumulátoru,
* zesílený alternátor,
* mlhové světlomety,
* AT pneu s plechovými disky,
* ABS, ESP, ASR,
* asistent jízdy do kopce,
* multikolizní brzda,
* úchytná oka v podlaze nákladového prostoru (min. 6 ks),
* délka vozidla max. 6100 mm
* výška vozu max. 2600 mm
* emisní norma EURO 6,
* celková hmotnost 3500 kg,
* tažné zařízení,
* prodloužená záruka výrobce 2+2,
* zadní křídlové dveře neprosklené
* barva RAL 1016
* výstražné světelné zařízení s LED lineární technologií v masce vozu, předních blatnících a na střeše vozidla
* plochý reproduktor zvukového výstražného zařízení umístěný za maskou vozu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování odlétávajícími kamínky, blátem a sněhem min.100 W
* ovládání sirény a přepínání tonů ve volantu
* na zadní části střechy maják s LED lineární technologií
* příprava pro montáž spojovacích technologií dle dispozic zadavatele
* polep vozu mikroprismatickou reflexní folií v rozsahu obvyklém pro vozy ZZS SčK
* kotevní prvky pro aretaci výbavy : -elektrocentrála

- tepelný agregát stanu

- mobilní klima

- kompresor

- sloupové svítilny

- páteřní deka 5 ks

-kanystr pro PHM 2x 20ltr

- lahve 02 2ltr 10x

-batohy se zdrav. materiálem 2ks

- nafukovací stan (ukotven na výsuvné plošině)

- úložný prostor pro materiál objem 0,5 m3

- výsuvná stínící clona (markýza) nad boční posuvné dveře