**Specifikace – Rozvody nn v laboratoři ELM**

Demontáž 3 ks starých stojanových rozvaděčů

Zřídit dva 1 fázové okruhy zakončené v dvouzásuvkách v místě polohy stolů, CYKY 3 x 2,5 mm

Předpokládaná délka kabelů 28 m a 16 m lišt

Připojení dvou okruhů samostatně jištěných 1 x 16 A (4 laboratorní stoly a 1 pro učitele) a 1 x 16 A (4 laboratorní stoly).

Jističe umístit do podružného rozvaděče.

**Součástí stavby je i revize nové části nn rozvodů a zákres skutečného stavu nových nn vedení.**

