**B2 Specifikace - Skříňové digestoře**

**1 ks Skříňová digestoř s napojením na média**

Výsuvné bezpečnostní sklo

Vybavené pro připojení elektrické energie, vody a odpadu

V pracovní desce je umístěna odpadní keramická vanička nebo polypropylenová výlevka

Odsávání prostoru digestoře s napojením do stávajícího potrubí odvětrání průměr 100 mm

Pracovní deska – keramická dlažba

Dolní dvoukřídlová skříňka

Šířka v rozmezí 1300 – 1500 mm

Výška max. 2500 mm

Hloubka max. 900 mm

Boční odtah (levá i pravá strana)

**2 ks Skříňová digestoř bez médií**

Výsuvné bezpečnostní sklo

Bez připojených médií

V pracovní desce je umístěna odpadní keramická vanička nebo polypropylenová výlevka

Odsávání prostoru digestoře s napojením do stávajícího potrubí odvětrání průměr 100 mm

Pracovní deska – keramická dlažba

Dolní dvoukřídlová skříňka

Šířka v rozmezí 1300 – 1500 mm

Výška max. 2500 mm

Hloubka max. 900 mm

Boční odtah (levá i pravá strana)

Ve všech 3 případech včetně napojení do stávajícího potrubí odvětrání průměr 100 mm