**F1 Specifikace – Nábytek pro učebnu VT**

Učebna má rozměry 10x5 m. Školní lavice budou uspořádány do tvaru písmene „U“ s rozměry 7x4,5 m (vnější míry). Před nimi budou katedry pro 2 učitele. V pravé části desky stolu bude uzavírací otvor pro prostup kabelů od PC pro monitor a myš atd.

**Stoly budou pro 15 žáků a katedry pro 2 učitele**. Žáci budou sedět na vnitřní straně tak jako na druhém vzorovém obrázku. Všechny stoly budou mít v pravé části desky pro každého žáka uzavírací otvor pro prostup kabelů např. pro PC. Na zadní (vnější) straně by měli být stoly žáků i učitele uzavřené nebo alespoň jen v horní části uzavřené pro budoucí montáž rozvodů nn a rozvodů datové sítě. Stoly mohou již mít v dodávce místo pro umístění těchto zásuvek s možností prostupu kabelů od spotřebičů na desce stolu uzavíracími prostupy k těmto zásuvkám.

Všechny stoly žáků i učitelů budou osazeny zasouvací deskou pro umístění klávesnice PC a např. v prvé vnitřní části budou mít prostor (otvor) pro umístění PC. Z tohoto prostoru bude přístup do uzavíracího prostupu v desce stolu a k datovým zásuvkám a zásuvkám nn. Tento prostor pro umístění PC by měl být z vnější (zadní) části stolu úplně nebo alespoň z části uzavřený. Uvnitř stolu nebo prostoru pro PC budou umístěny zásuvky nn a datové zásuvky (zásuvky nejsou předmětem dodávky).

Velikost stolů by měla vyhovovat žákům střední školy, tedy jako dospělým osobám.

Pro každého žáka bude otočná židle s možností nastavení alespoň výšky sezení. Nosnost židle by měla být min. 120 kg.

**Učitelská výškově stavitelná židle**

**2 ks**

Nosnost min. 110 kg

S područkami a kolečky

Plynový píst

Následující obrázek berte jako vzor.

Obrázek je naše laická představa o prostoru v učebně. Stůl v rohu by mě být zaoblené a navazovat na sousední stoly.

