**G14 Specifikace – Switch, RACK a AP**

**2 ks Switch**

Switch 24 x 10/100/1000 + min. 2 x combo Gigabit SFP s managementem

VLAN support

rack-mountable - 1U

**2 ks RACK**

19" RACK jednodílný 6U

**2 ks PATH panel 24x RJ45, přímý, CAT6, UTP, černý, 1U**

19" PATCH panel jednodílný 1U, **24x RJ45, přímý, CAT6, UTP, černý, 1U**24x RJ45, přímý, CAT6, UTP

**Switch**

Switch 24 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP s managementem

VLAN support

**7 ks AP WiFi**

Anténa min. 20dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, funkce AP/Hotspot, 1x LAN, PoE

Včetně zdroje PoE-24, který napájí AP po ethernetu.