**B3 Specifikace -** [**Laboratorní stoly oboustranné**](http://www.laboratorni-potreby.cz/nabytek-laboratorni-lk/laboratorni-stoly-oboustr-2400/)

**5x Laboratorní stůl oboustranný k práci ve stoje**

Oboustranný stůl pro práci 4 žáků (dva z každé strany)

Délka 2200 – 2400 mm

Šířka min. 1400 mm

Výška pro práci ve stoje min. 850 mm

Povrch deska stolu postforming nebo keramická dlažba + keramika

2x dřez (vedle sebe, každý na jedné straně)

1x panel na média min. 1700 mm 8x zásuvka 230V vždy 4 z každé strany

2x laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou na jedné straně

2x laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou na druhé straně

2x laboratorní kohout na plyn na jedné straně

2x laboratorní kohout na plyn na druhé straně

2x páková baterie chrom

2x výlevka pod přívodem vody

2x skřínka dvou dvířková s policí a zásuvkou na byrety s rozměry min. 900 x 540 x 870 mm na obou stranách

2x skřínka dvířková s policí a zásuvkou s rozměry min. 400 x 540 x 870 mm na obou stranách

2x skřínka dvířková dřezová s rozměry min. 650 x 540 x 870 mm na obou stranách

2x skříňka zásuvková (4 zásuvky) s rozměry min. 430 x 540 x 870 mm na obou stranách

Barva skříněk a čelních panelů dvířek bílá nebo šedá, barva čelních panelů zásuvek modrá

Skříňky usadit na kovové nebo plastové nohy o výšce min. 100 mm, bez soklu

**Následující obrázek je jako vzor prostorového uspořádání - naše staré laboratorní stoly**

