**C6 Specifikace – Přístroje pro laboratoř ELM**

**2 ks Laboratorní zdroj stabilizovaný**

2 x 0-30V/3A; +/-15V/1A

**1 ks Kombinovaný zdroj AC-DC regulovatelný**

ACV 0-30V/5A

DCV 0-30V/5A

6,3V AC

**1 ks Střídavý zdroj**

0 - 255V/1A stabilizovaný

**2 ks Stolní multimetr**

U, I, R, C, f, t střída, h21c, Disp 5 999

**2 ks Stolní multimetr**

U, I, R, C, f, t střída, h21c,

Disp 39 999+ 3 999

**6 ks Dekáda RLC**

R (1Ω-1MΩ); L (1mH-100mH); C (10pF-1µF)

**8 ks Přenosný multimetr**

U, I, R, C, f, Z=10MΩ; Disp 19 999;

**1 ks NF milivoltmetr-multimetr**

AC 200 mV-750 V 20Hz-1MHz; Disp 199 999, rozlišení 0,001mV

**8 ks Sada měřicích kabelů**

20 měřicích šnůr s odbočkou délky 90 cm

10 krokosvorek na banánek, 5 ks červená a 5 ks modrá barva

Zatížitelnost 10A

Provozní napětí 230V, 50Hz