
Technická specifikace

***Název akce :* II/108 Krupá-Chrást**

*Staničení :* km 15,650-18,350

*Popis opravy :* na silnici II/108 je řešen stávající nevyhovující stav komunikace v daném úseku o délce 2,7 km, včetně odvodnění, propustků a zádržného systému. Jedná se o odfrézování stávajících asf. vrstev, reprofilace asf. vrstvy recyklací za horka REMIX, s přimícháním ACL 16+,16S a pokládku nové vrstvy ACO 11+,11S tl. 40mm. Opravu propustků v daném úseku, obnova příkopů, seřezání krajnic a osazení nových svodidel dle TP114. Součástí je i osazení nových směrových sloupků, obnova VDZ barva a poté plast. Součástí zakázky je i oprava případných objízdných tras, jenž bude realizována-čerpána v množství odsouhlasené objednatelem a správcem daných komunikací.




Jedná se o komunikaci II. třídy, mezi obcí Krupá a osadou Chrást, jedná se o dokončení oprav z minulých let, tak aby byl sjednocen stav komunikace v celém úseku Kostelec nad Černými lesy až křižovatka II/108 s I/12

**Technologie opravy :**

Jedná se o opravu komunikace technologií Recyklace za tepla REMIX, včetně obnovy funkčnosti odvodnění daného úseku. Bude projednáno dopravní opatření včetně realizace. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP





*Kontakty :*

1. Oldřich Vondruška, tel: 702 242 866, email: [oldrich.vondruska@ksus.cz](mailto:oldrich.vondruska@ksus.cz)

*Zpracoval :* Oldřich Vondruška