Příloha č. 6 – Výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Fortinet FortiMail 900F vč. supportu a souvisejících služeb“

Obsah

[Vymezení předmětu zakázky - 3 -](#_Toc32571942)

[Podrobné členění - 3 -](#_Toc32571943)

[Nabídková cena - 4 -](#_Toc32571944)

# Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel v rámci IS KÚ provozuje bezpečnostní technologie FortiGate: Next Generation Firewall (NGFW), FortiAnalyzer a FortiSandbox. Z důvodu ochrany investičních prostředků a z pohledu zajištění centrálního bezpečnostního řešení poptává konkrétní technologie a služby, přičemž předpokládá plnou konsolidaci všech zařízení do jednoho funkčního celku.

# Podrobné členění

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel poptává zařízení FortiMail 900F: 2 x GE SFP slots, 4 x GE RJ45 ports, dual AC power supplies, 4TB Default Storage (2 x 2TB HDD) v následujícím členění dle jednotlivých PN: | | | | |
| PN | Popis | ks |
| FML-900F-BDL-641-36 | Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle - 3 roky | 1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | SP-FML900F-HDD | 2 TB 3.5 " SATA hard drive with tray for FML-900F | 2 | | |  | | --- | | 2 TB 3.5 " SATA hard drive with tray for FML-900F | | 2 |

Součástí zakázky bude implementace a konfigurace zařízení s ostatními bezpečnostními systémy, přičemž musí být zajištěna plná konsolidace s již nasazenými technologiemi na úrovni bezpečnosti informačního systému úřadu. Tyto služby nacení dodavatel samostatně, přičemž zadavatel předpokládá základní implementační a konfigurační práce v rozsahu max. 6 MD. Samostatná správa zařízení bude následně plně v gesci Odboru informatiky či aktuálního externího dodavatele, který provádí outsourcing sítě KÚ. Z hlediska implementace a konfigurace zařízení je nutné počítat s konzultacemi na úrovni bezpečnosti a provozu IS. Zadavatel předpokládá, že dodavatel v této rovině následně zpracuje implementační a provozní dokumentaci, kterou předá Odboru informatiky. Předání dokumentace bude podléhat schválení a bude řešeno samostatně předávacím a akceptačním protokolem. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast bezpečnosti, zadavatel předem nebude poskytovat informace o konfiguracích jednotlivých technologií, jejich umístění a nebude předávat žádnou bezpečnostní dokumentaci do doby uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem.

Zadavatel si je vědom, že je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení. Tyto podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče. V této rovině by chtěl zadavatel sdělit potencionálním dodavatelům, že poptávané zařízení může v rámci ČR dodat několik dodavatelů, ačkoliv se jedná o jednoznačné a specifické zařízení, které umožňuje efektivní implementaci a nasazení jen se stávajícími technologickými prvky bezpečnosti. Tímto chce předejít zadavatel případným dotazům ze strany dodavatelů v této oblasti.

# Nabídková cena

Předpokládaná cena zakázky je 1,5 mil. Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** |  |
| 1x FML-900F-BDL-641-36 | Cena bez DPH/ Cena vč. DPH |
| 2x SP-FML900F-HDD | Cena bez DPH/ Cena vč. DPH |
| Implementace zařízení do stávající bezpečností infrastruktury zadavatele vč. zpracování implementační a provozní dokumentace v rozsahu 6 MD. | Cena bez DPH/ Cena vč. DPH |
| **Celková cena bez DPH** | Cena |
| **Celková cena s DPH** | Cena |