
**Technická specifikace**

**Název akce : III/11417 Oprava mostu ev.č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Sychrov**

**Místo realizace akce :** most nasilnici č.III/11417 přes potok Sychrov, okres Příbram



**Staničení provozní: 4,566 – 4,606 km, CMS: Dobříš Zodpovídá MT: Slavomír Kellner**

**Základní popis akce :**

1. **Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Jedná se o výměnu stávajícího mostu včetně spodní stavby a opravu komunikace III/11417 za obcí Dobříš délce cca 40 m. Rozsah prací je stanoven PD včetně soupisu prací.

Stávající nosná konstrukce mostu klenba bude nahrazena hlubině založeným železobetonovým polorámem rámem.

**Současný stavební stav** mostu je **VI Velmi špatný.** Izolace mostu je nefunkční – do nosné konstrukce zatéká kamenná klenba se místy rozpadá.

**Kontakt :**

**Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal\_jr@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz)

**Slavomír Kellner**, mostní technik oblast Benešov, mobil 602577658, email: [slavomir.kellner@ksus.cz](mailto:slavomir.kellner@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Slavomír Kellner

Datum3.2.2020