**Technická specifikace**

**Název akce : II/174 Tochovice, most ev.č. 174-003**

**Místo realizace akce :** most nasilnici č.II/174 přes potok v obci Tochovice,

okres Příbram



**Staničení provozní: 6,740-6,790 km, CMS: Rožmitál Zodpovídá MT: Slavomír Kellner**

**Základní popis akce :**

1. **Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Rekonstrukce mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení

– Stávající mostní konstrukce bude odstraněna včetně základů. Novou nosnou konstrukci tvoří plošně založený železobetonový polorám o jednom poli na mikro pilotách. Vozovka na mostě živičná třívrstvá Římsy železobetonové monolitické chodníkové se zábradlím.

Stavba je dále členěna na stavební objekty:

SO 001 Demolice

* SO 181 Dopravně inženýrské opatření
* SO 201 Most

Stavební povolení bylo vydáno 17.9.2018.

**Současný stavební stav** mostu je **VI Velmi špatný.** Izolace mostu je nefunkční – do nosné konstrukce zatéká kamenná klenba se místy rozpadá..

**Kontakt :**

**Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal\_jr@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz)

**Slavomír Kellner**, mostní technik oblast Benešov, mobil 602577658, email: [slavomir.kellner@ksus.cz](mailto:slavomir.kellner@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Slavomír Kellner

Datum12.2.2020

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |