# Podklad pro zpracování stavebních úprav

Stavební úpravy budou minimální, nevzniknou žádné nové základy, prostupy zdmi ani jiné zásadní stavební úpravy.

## Základy pod kotle

Základy budou očištěny, pokud dojde k nějakému poškození, tak budou upraveny, případně natřeny ochranným penetračním nátěrem.

## Prostupy zdmi

V rámci stavby nejsou uvažovány žádné nové trvalé prostupy zdmi. Mimo kotelnu se budeme pohybovat pouze při výměně kouřovodu a instalaci komínové vložky.

Dále bude zřízen dočasný prostup pro odkouření plynového ohříváku, který bude po ukončení stavby zrušen.

Prostupy budou začištěny a utěsněny podle Požárně bezpečnostního řešení.

## Malby

Kotelna bude znovu vymalována po opravení omítek a utěsnění všech prostupů, které nesplňují Požárně bezpečnostního řešení. Do výšky 1,5m bude malba vodě odolná.

## Podlahy

Podlahy budou opraveny v případě poškození a budou natřeny protiskluzovým nátěrem.