Příloha č.1   Zadávací dokumentace

Pozice: 1

Množství: 10 ks
-
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	3 * křídlo standard
-pPoutec:$ 	sloupek/poutec široký bE82 116mm STATIK
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
-pVýplň:$ 	3 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw=33 dB
-pVýplň tl.:$ 	3 * 48.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	sklopné klika nahoře
	2	otevíravé levé štulp
	3	otevíravé sklopné pravé hlavní
-pKotvení:$ 	na vruty - H+D+L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	110
Klička TYP 01, bílá 9016 

Spárové větrání, mikroventilace 

Plastový parapet 400/6000mm
-bílý

Přechodová lišta - pozink

Pozice: 2

Množství: 3 ks
-
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	pevně v rámu, 
	2 * křídlo standard
-pPoutec:$ 	sloupek/poutec široký bE82 116mm STATIK
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
-pVýplň:$ 	3 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw=33 dB
-pVýplň tl.:$ 	3 * 48.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	pevně v rámu
	2	otevíravé levé štulp
	3	otevíravé sklopné pravé hlavní
-pKotvení:$ 	na vruty - H+D+L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	72
Klička TYP 01, bílá 9016 

Spárové větrání, mikroventilace EVO)

Plastový parapet 400/6000mm
-bílý

Přechodová lišta - pozink

Požadavky okna:
-	6 ti komorový profil
-	3 těsnění
-	Minimální stavební hloubka 80 mm
Požadované práce:
-	Demontáž původních dožilých oken
-	Dodávka a odborná montáž nových oken dle platné normy ČSN
-	Dodávka a montáž nových vnitřních parapetů a venkovních přechodových plechů
-	Zednické začištění nových oken (špaletová do rovna) s APU lištou
-	Malba dotčeného ostění oken
-	Ekologická likvidace veškerého odpadu
-	Doprava a veškerá manipulace