Technická specifikace.

**Název akce**: **II/201 Zbečno, homogenizace**

**Místo realizace**: silnice II/201 v průjezdním úseku obce Zbečno, oblast Kladno, okres Rakovník, CMS Rakovník

**Staničení:** km 24,190 – 24, 690, uzlové body: 1214A007 – 1232A050

plocha 3 200 m², délka 0,500 km, šířka 5,0 – 6,5 m



**Popis současného stavu**:

Jedná se o komunikace II. třídy zatíženou osobní, autobusovou a těžkou nákladní dopravou   
v průjezdním úseku obce Zbečno. V průtahu obcí probíhá výstavba splaškové kanalizace. Obec Zbečno zajistila opravu vozovky v úseku, kde došlo k uložení splaškové kanalizace a to v celé šíři komunikace, dle rozsahu zásahu do komunikace v rámci stavby splaškové kanalizace. Zbývající části komunikace II/201 od již opravené části komunikace po konec obce Zbečno směr Píska budou opraveny v rámci programu „optimalizace“. Komunikace v obci jsou v nevyhovujícím stavu, povrch vozovky vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a výtluky.

**Základní popis akce**:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/201, oprava povrchu bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno odfrézování stávajícího krytu v tl. do 50mm a sanace lokálních poruch. Sanace obsahuje zaříznutí místa poruchy, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, pokládku geotextilie, ŠD v tl. 15cm, KZC v tl. 12cm a pokládku ACP 22 v tl. 8cm. Dále bude položena vyrovnávka ACL 16+ a položena asfaltová vrstva ACO 11+ v tloušťce 50 mm. Pracovní spáry budou zaříznuty a ošetřeny modifikovatelnou asfaltovou zálivkou. V rámci akce budou dále vyčištěny krajnice od nánosů a zpevněny asfaltovým recyklátem, dojde k vyčištění příkopů a bude realizováno VDZ.Po ukončení opravy bude provedeno geodetické zaměření stavby.

Oprava bude realizována v režimu oznámení provedení udržovacích prací, dle schváleného DIO, jehož projednání a realizace je součástí zakázky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. **Záruční doba**: 36 měsíců

**Platební podmínky**:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno zajištěním financování. Faktura bude vystavena   
po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace**: Předpokládaná doba výstavby 4 týdny v roce 2021.

**Přílohy**: výkaz výměr, fotodokumentace.

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, [karel.motal@ksus.cz](mailto:karel.motal@ksus.cz), tel. 723 500 384

Zástupce vedoucího oblasti Kladno: Bohumil Taraba, [bohumil.taraba@ksus.cz](mailto:bohumil.taraba@ksus.cz), 602 375 608

Provozní cestmistr: Karel Sedláček, [karel.sedlacek@ksus.cz](mailto:karel.sedlacek@ksus.cz), 606 647 740

Provozní cestmistr: Zdeněk Englický, [zdenek.englicky@ksus.cz](mailto:zdenek.englicky@ksus.cz), 606 613 709

Správní cestmistr: Jana Dražanová, [jana.drazanova@ksus.cz](mailto:jana.drazanova@ksus.cz), 602 489 635

**Zpracoval:** Karel Sedláček, provozní cestmistr

Zdeněk Englický, provozní cestmistr

Jana Dražanová, správní cestmistr

**Fotodokumentace:**

****

****

****

****