**Příloha č. 5 - Specifikace výměr a technologických postupů**

 **závazné parametry**

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

**„Výmalba chodeb, schodiště, tělocvičny a oprava zábradlí“**

**Schodiště**

Přípravné práce – maskování, oblepování, opravy – akrylování, štukování

711 m2 Malba bílá – 2 x nátěr Primalex plus

342 m2 Nátěr sokl - email

**Chodba 1. patro**

Přípravné práce – maskování, oblepování, opravy – akrylování, štukování

184 m2 Malba bílá – 2 x nátěr Primalex plus

172 m2 Malba barevná – 2 x nátěr světlé odstíny

123 m2 Nátěr sokl - email

**Chodba 2. patro**

Přípravné práce – maskování, oblepování, opravy – akrylování, štukování

184 m2 Malba bílá – 2 x nátěr Primalex plus

172 m2 Malba barevná – 2 x nátěr světlé odstíny

123 m2 Nátěr sokl - email

**Chodba 3. patro**

Přípravné práce – maskování, oblepování, opravy – akrylování, štukování

184 m2 Malba bílá – 2 x nátěr Primalex plus

172 m2 Malba barevná – 2 x nátěr světlé odstíny

123 m2 Nátěr sokl - email

**Posilovna**

Přípravné práce – maskování, oblepování, škrabání, tmelení, broušení, opravy

– akrylování, štukování

211 m2 Malba bílá – 2 x nátěr Primalex plus

30 m2 Izolace proteklin

**Tělocvična**

Přípravné práce – zakrývání podlahy, oblepování včetně lešení, podložení lešení

661 m2 Malba bílá strop – nátěr syntetický – 2 x

633 m2 Malba bílá stěny – 2 x nátěr Primalex plus

pomocné lešení, doprava, manipulace;

včetně ostatního pomocného materiálu – plachty, pásky, akryl, stěrky, štuk, dopravy materiálu, montáže a demontáže krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu), a úklidu po malířských pracích.

Tato příloha č. 7 slouží současně jako příloha – specifikace zakázky pro Smlouvu o dílo.