**Soupis prací VZMR – „Stavební opravy - šatny“**

Jedná se o stavební opravy šaten v suterénu a chodby v suterénu.

1. Vysekání a natažení nové elektroinstalace včetně instalace přístrojů
2. Oprava a zhotovení podkladu podlahy
3. Izolace podlahy proti vlhkosti a penetrace před pokládkou PVC
4. Nalepení PVC na podlahu včetně soklíků
5. Oprava omítek stěn a stropů po vysekání a natažení nové elektroinstalace
6. Omítání stropů (montáž výztužné sítě do stěrky)
7. Omítání stěn, MVC, na pletivu, štukování, výmalba
8. Demontáž starých a osazení 2 ks nových ocelových zárubní dveří
9. Dodávka a montáž 2 ks nových dveří
10. Demontáž starých a dodávka a montáž 2 ks nových radiátorů
11. Demontáž ocelových rozvodů topení a montáž nových CU rozvodů

Oprava omítek = odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky po opravě elektroinstalace a topení + ostatní opravy, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, štukování omítek, malování. Výmalba strop bílý, stěny bílé Primalex Inspiro.

Podlaha = vybourání a zhotovení podkladu podlahy, lití pryskyřice, nátěr adhezním můstkem, pokládka lina PVC včetně obvodových soklíků.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

*Opravy musí probíhat za plného provozu a v co nejkratší době (max. 7 dní).*

**Určení rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)**

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník