**Technická specifikace**

**Název akce : II/105 Neveklov, most ev.č. 105-017**

**Místo realizace akce :** most nasilnici č.II/105 přes potok v obci Neveklov, okres Benešov



**Staničení provozní: 27,662-27,960 km, CMS: Tloskov Zodpovídá MT: Slavomír Kellner**

**Základní popis akce :**

1. **Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Jedná se o výměnu stávajícího mostu včetně spodní stavby a opravu komunikace včetně křižovatky II/114xII/105 a silnice II/105 po začátek obce Neveklov v délce cca 300m. Rozsah stavebních prací je stanoven PD a výkazem výměr.

Stávající nosná konstrukce mostu klenba bude nahrazena plošně založeným železobetonovým rámem.

**Současný stavební stav** mostu je **VII Chatrný.** Izolace mostu je nefunkční – do nosné konstrukce zatéká kamenná klenba se místy rozpadá..

**Kontakt :**

**Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal\_jr@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz)

**Slavomír Kellner**, mostní technik oblast Benešov, mobil 602577658, email: [slavomir.kellner@ksus.cz](mailto:slavomir.kellner@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Slavomír Kellner

Datum3.2.2020

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |