
Technická specifikace pro TDI

**Název akce : III/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1**

**Místo realizace akce :** most nasilnici č.III/11417 přes potok za obcí Dobříš, okres Příbram



**Staničení provozní: 2,730 – 2,776 km, CMS: Dobříš Zodpovídá MT: Slavomír Kellner**

**Základní popis akce :**

1. **Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Jedná se o výměnu stávajícího mostu včetně spodní stavby a opravu komunikace III/11417 za obcí Dobříš délce cca 46m. Rozsah prací je stanoven PD včetně soupisu prací.

Stávající nosná konstrukce mostu klenba bude nahrazena plošně založeným železobetonovým rámem.

**Současný stavební stav** mostu je **VII chatrný.** Izolace mostu je nefunkční – do nosné konstrukce zatéká kamenná klenba se místy rozpadá.

* SO 180 DIO
* SO 201 III/11417 Dobříš most ev.č. 11417-1
* SO 301 Ochrana vodovodního řádu
* SO 401 Přerušení nepoužívaného sdělovacího kabelu Cetin

Stavební povolení vydáno 7.10.2019.

Nová konstrukce vozovky bude plynule napojena na stávající silnici III/11417 Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu.

**2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :**

Náklady stavby : 5 589 994,37 Bez DPH

Doba výstavby : 5 měsíců

**3. Údaje o PDPS a SP:**

Mott MacDonald CZ s.r.o. Ing. Vojtěch Hruška

**4. Doplňující údaje k provádění :**

-

**5. Územně – technické podmínky**

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje za úplné uzavírky

**Kontakt :**

**Ing. Miroslav Dostál,** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

**Slavomír Kellner**, mostní technik oblast Benešov, mobil 602 577 658, email: [slavomir.kellner@ksus.cz](mailto:slavomir.kellner@ksus.cz)

Zpracoval: Slavomír Kellner