**Příloha č. 1**

**„****Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy – VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou a spojky v úseku VRT - Nymburk, včetně staveb souvisejících“** (dále jen „VVURÚ“) bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a v souladu se stanovisky orgánů ochrany přírody k danému záměru. Návrh VVURÚ bude zpracováns využitím schémat, kartogramů a kartodiagramů. Zpracování bude provedeno s vazbami na legislativu EU (např. Směrnici EP, Rady č. 2001/42/ES a Rady č. 92/43/EHS) a s přihlédnutím k právním výkladům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze. Důraz bude kladen na zjišťování kumulativních a synergických vlivů a vlivů na lidské zdraví a hodnocení záboru zemědělského půdního fondu.

Dokumentace VVURÚ bude zpracována v tištěné a digitální podobě. Počet výtisků bude odpovídat počtu dokumentací 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Výsledná geografická data VVURÚ budou odevzdána na CD. Součástí nabídky bude podrobný popis obsahu zakázky („osnova prací“) včetně předpokládaného časového harmonogramu plnění jednotlivých fází. Dokumentace VVURÚ bude pro jednotlivé etapy zpracována také jako internetová prezentace pro zveřejnění na webových stránkách Středočeského kraje.

Geografická data, která budou uložena v datovém skladu GIS Krajského úřadu, budou splňovat následující požadavky:

1. Výsledná vektorová data je možné odevzdat nejlépe ve formátu souborové geodatabáze Esri (FGDB), příp. shapefile (SHP) s naplněnými popisnými atributy a zároveň v projektu MXD nebo APRX, příp. QGS;

1.1 Ve formátu Esri budou výsledná grafická data odevzdána ve formátu FGDB (příp. SHP) v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK Krovak East North, EPSG 5514, Wkid102067) a v dokumentech ArcGIS 9.x a vyšší (MXD). Výsledné projekty MXD včetně tiskových sestav (layout) budou odpovídat tištěným výstupům a budou nastaveny na výstupní data relativními cestami;

1.2 V jiném formátu budou výsledná grafická data odevzdána ve strojově čitelném formátu (dále jen „SČF“) dle ustanovení § 20a stavebního zákona a § 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK Krovak East North, EPSG 5514, Wkid102067) a v tiskové sestavě odpovídající tištěným výstupům. Atributová část bude zajištěná tak, aby při následné konverzi těchto dat do Esri byly jednotlivé atributy zachovány.

2. U grafických dat zpracovaných a odevzdaných ve formátech Esri nebo SČF bude dodržena topologická čistota dat, tzn. navržené plochy (linie) v rámci jedné vrstvy nesmí obsahovat duplicity, přetahy a nedotahy, viz základní pravidla topologie.

3. Pro každý tematický výkres bude vytvořen:

3.1 příslušný tiskový rastrový výstup (24-bit true color, min. 300dpi) \*.TIF. Rastrový výstup bude georeferencován v S-JTSK Krovak East North (součástí dat budou i TFW soubory). Další podrobnosti digitálního zpracování budou dohodnuty při pracovních jednáních;

3.2 příslušný \*.pdf výstup.

4. samostatné textové dokumenty budou odevzdány ve formátu \*.xls / \*.xlsx, \*.doc / \*.docx a v \*.pdf

Dodavatel bude spolupracovat s pořizovatelem dokumentace 9. aktualizace ZÚR SK (tedy Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu) na vyhodnocení stanovisek, vyjádření, námitek, připomínek a jejich odůvodnění ve všech fázích pořizování, zúčastňovat se jednání v rámci konzultací a upřesňování projednávané dokumentace, včetně účasti na veřejném projednání a na případných dohodovacích jednáních. Dodavatel dokumentace musí být v kontaktu a spolupracovat s dodavatelem návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. V průběhu prací na zakázce se bude dodavatel aktivně účastnit jednání svolaných pořizovatelem včetně projednávání jednotlivých etap.

Dokumentace VVURÚ pro veřejné či opakované veřejné projednání bude odevzdána v tištěné formě v počtu 4 paré.

Dokumentace VVURÚ pro veřejné či opakované veřejné projednání bude odevzdána v digitální formě v počtu 5 CD.

Výsledná geografická data VVURÚ budou odevzdána v počtu 2 vyhotovení na CD.