Příloha č.2 Výzvy k podání nabídek

**Popis předmětu veřejné zakázky**

**Část VZ č. 1 Disková rotační sekačka s kondicionérem, záběr 3 - 4 m**

Konstrukce

* nesený diskový žací stroj
* středové uložení žací lišty, pracovní záběr alespoň 3 m
* mechanická nájezdová pojistka
* pružinové nadlehčování
* kloubový hřídel s třecí spojkou s volnoběhem, 540ot/min.
* připojení do tříbodového závěsu traktoru

Disky

* každý disk vybaven 2 noži přichycenými v rychloupínači

Kondicionér

* mačkací válce pro minimalizaci odrolu, možnost nastavení šířky rozhozu
* demontovatelné mačkací válce

**Část VZ č. 2 Rozmetadlo statkových hnojiv, nosnost 8 – 10t**

Podvozek

* vzájemně oddělitelný podvozek a korba
* vybavený hydraulickou odstavnou nohou
* odpružená tandemová náprava

Korba

* opatřená dvojitým podlahovým dopravníkem se čtyřmi pevnostními řetězy
* hydraulický posun, regulační ventil pro plynulou změnu dávky a změnu směru posuvu
* podávací válce pro zpracování rozmetaného materiálu před vstupem na rozmetací stůl
* zadní hydraulicky ovládané čelo umožňující přepravu kašovitých materiálů
* užitečné zatížení alespoň 100q
* šířka rozhozu alespoň 16 metrů

Výbava

* vertikální rozmetací ústrojí - dva trhací válce a rozmetací stůl
* připojení do spodního závěsu traktoru - typ agrohák
* jednookruhové brzdy

**Část VZ č. 3 Polonesený obracecí pluh**

Nesený/polonesený otočný 4 radličný pluh jištěný střižným šroubem s možností odmontování 4. orebního tělesa

Rám

* masivní čtyřboký profil
* velká průchodnost pro snadné zapravení posklizňových zbytků
* stavitelná šířka záběru – seřizovací centrum – mechanické nastavení záběru 1. Radlice

Otáčení

* dvojčinný hydraulický válec s automatickým ovládáním mrtvého bodu a hydraulickým zámkem

Výbava

* zaklápěče rostlinných zbytků
* krojidla talířová 1 pár
* předradličky
* rychloupínací závěs