
**Garáže techniky a kotelna na středisku KSUS Žandov**

Střecha je po životnosti (původní krytina: [Onduline Classic bitumenová střešní deska](https://www.zbozi.cz/vyrobek/onduline-classic-bitumenova-stresni-deska-200-x-95-cm/?varianta=cervena)) a zatékání do garáže s technikou i do kotelny a tím dochází k dalšímu poškozování konstrukčních prvků. Je nutná její rekonstrukce a výměna střešní krytiny.

Nově navrhovanou střešní krytinou je trapézový plech XTP 35 (červené barvy) včetně střešních doplňků.



**Pohled na garážě a sklady areálu KSUS Žandov**



14m

30m



**Pohled na kotelnu a sklad areálu KSUS Žandov**



12m

14m

