# Identifikační údaje

## Identifikační údaje stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název stavby | **Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou** | |
| Místo stavby: | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj |
| Příslušný stavební úřad | Městský úřad Kralupy nad Vltavou, úsek stavebního řádu, Palackého náměstí 1,  278 01 Kralupy nad Vltavou | |
| Pozemky stavby | KÚ Lobeček [672866]  134/8; 139/4; 139/60; 139/63; 139/64; 139/65; 139/66; 139/67; 139/68; 139/70; 139/71; 1379/72; 139/74; 153/1; 153/30; 153/31; 153/32; 153/33; 153/34; 153/39; 153/40; 153/41; 156/155; 156/156; 156/157 a 182/14 | |

INVESTOR STAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Město | **MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU** |
| Sídlo | Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| Kontaktní osoba | Marta Ulmová  Tel.: 315 739 884; 778 717 784  e-mail: [marta.ulmova@mestokralupy.cz](mailto:marta.ulmova@mestokralupy.cz) |
| IČ/DIČ | IČ: 00236977 DIČ: CZ00236977 |
| Bankovní spojení | 624171/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou |

|  |  |
| --- | --- |
| Organizace | **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.** |
| Sídlo | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jan Fidler – náměstek pro oblast investic  Tel.: 725 973 551  e-mail: jan.fidler@ksus.cz |
| IČ/DIČ | IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001 |
| Bankovní spojení | 7730161/0100 Komerční banka, a.s. |

## Identifikační údaje projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Stupeň dokumentace | **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)** |

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

|  |  |
| --- | --- |
| Město | **MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU** |
| Sídlo | Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| Kontaktní osoba | Marta Ulmová  Tel.: 315 739 884; 778 717 784  e-mail: [marta.ulmova@mestokralupy.cz](mailto:marta.ulmova@mestokralupy.cz) |
| IČ/DIČ | IČ: 00236977 DIČ: CZ00236977 |
| Bankovní spojení | 624171/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou |

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY

|  |  |
| --- | --- |
| Firma | **Ing. Petr Novotný, Ph.D.** |
| Sídlo kanceláře, web | Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, [www.ateliermok.eu](http://www.ateliermok.eu) |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, [petr.novotny@ateliermok.eu](mailto:petr.novotny@ateliermok.eu), tel.: 603 877 187  Autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876) |
| Dokumentaci vypracovala | Dita Zemanová, dita.zemanova@ateliermok.eu, tel.: 464 646 342 |
| Fakturační adresa | nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice |
| IČ/DIČ | IČ: 15014886 DIČ: CZ6408200304 |
| Bankovní spojení | MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, č. účtu: 9778136-524/0600 |

# 

# Obsah

[Identifikační údaje 2](#_Toc152239025)

[1.1 Identifikační údaje stavby 2](#_Toc152239026)

[1.2 Identifikační údaje projektu 2](#_Toc152239027)

[Obsah 4](#_Toc152239028)

[2 Označení stavby 5](#_Toc152239029)

[Stručný popis návrhu stavby, její funkce a umístění 5](#_Toc152239030)

[3 Souhrnný technický popis stavby 5](#_Toc152239031)

[4 Vyhodnocení průzkumů a podkladů 5](#_Toc152239032)

[5 Vztahy k ostatním stavebním objektům 5](#_Toc152239033)

[6 Návrh zpevněných ploch 6](#_Toc152239034)

[6.1 Vozovka 6](#_Toc152239035)

[6.2 Parkovací stání 7](#_Toc152239036)

[6.3 Dělící pas u šikmých parkovacích stání 8](#_Toc152239037)

[6.4 Společná stezka pro chodce a cyklisty 9](#_Toc152239038)

[6.5 Rampy napojení společné stezky prochodce a cyklisty 10](#_Toc152239039)

[6.6 Chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby 10](#_Toc152239040)

[6.7 Doporučené materiály 11](#_Toc152239041)

[6.8 Podmínky pro upevnění obrub 12](#_Toc152239042)

[6.9 Napojení na stávající stav 12](#_Toc152239043)

[7 Odvodnění 12](#_Toc152239044)

[7.2 Odvodnění zemní pláně 13](#_Toc152239045)

[8 Dopravní značení 13](#_Toc152239046)

[8.1 Svislé dopravní značení 13](#_Toc152239047)

[8.2 Vodorovné dopravní značení 13](#_Toc152239048)

[9 Konečné terénní úpravy 14](#_Toc152239049)

[10 Sadové úpravy 14](#_Toc152239050)

[11 Podmínky a požadavky na postup výstavby 14](#_Toc152239051)

[12 Přehled provedených výpočtů 15](#_Toc152239052)

[13 Řešení zajištění přístupu a podmínek užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností orientace 15](#_Toc152239053)

[13.1 Společná stezka 15](#_Toc152239054)

[13.2 Chodníkové plochy 15](#_Toc152239055)

[13.3 Místo usnadňující přecházení 15](#_Toc152239056)

[13.4 Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 16](#_Toc152239057)

[14 Závěr 16](#_Toc152239058)

# Označení stavby

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce a umístění

Stavební objekt SO 103 se zabývá zbývajícími úpravami na západní straně od ulice Mostní – v ulici Mostní Západní, které nebyly řešeny v rámci SO 102.

V tomto stavebním objektu budou vybudována nová parkovací stání, stezka pro chodce a cyklisty a bude upravena trasa samotné komunikace a vedení pěších tras v této ulici, včetně míst s lavičkami pro odpočinek.

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území Lobeček (672866).

GPS souřadnice předmětné lokality jsou: 50.2452272 N, 14.3142006 E – 50.2463808 N, 14.3154208 E.

# Souhrnný technický popis stavby

Předmětem SO 103 jsou úpravy týkající se ulice Mostní Západní, kde bude upraveno vedení trasy komunikace, vybudována nová parkovací stání, chodníky a společná stezka pro chodce a cyklisty. Délka úpravy ulice Mostní Západní je 0,192 00 km.

Vjezd do ulice Mostní Západní bude realizován z prostoru nárožního oblouku výjezdu z okružní křižovatky na silnici II/101 ve směru do centra a výjezd cca v polovině řešeného úseku mezi mostem a navrhovanou okružní křižovatkou ve staničení 0,08110 km ulice Mostní. Vozovka mezi vjezdem a výjezdem bude řešena jako jednosměrná, zbývající část vozovky, zpřístupněná motorové dopravě bude obousměrná pro umožnění vjezdu a výjezdu z plochy obnovovaného parkoviště. Zbývající část upravovaného úseku v této ulici bude znepřístupněna motorové dopravě a bude vedena jako společná stezka pro pěší a cyklisty. Samotný prostor vjezdu a výjezdu do ulice Mostní Západní je řešen v rámci SO 102, jako plocha přímo související s úpravami na silnici II/101.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum po stavební stránce potvrzující možnost stavbu provést.

Dále byl na předmětnou stavbu proveden průzkum konstrukce a podloží vozovky, včetně stanovení PAU:

V říjnu 2021 bylo provedeno 6 jádrových vývrtů průměru 100 mm a 1 kopaná sonda pro určení skladby konstrukce a podloží vozovky a stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v asfaltových směsích konstrukčních vrstev vozovky silnice II/101 ul. Mostní, třída Legií a Třebízského v Kralupech nad Vltavou. Diagnostické vývrty a kopaná sonda byly provedeny na celkovou tloušťku konstrukce vozovky a aktivní zóny vozovky, a to v reprezentativních místech zájmového úseku komunikace. Z provedeného průzkumu, naměřených hodnot provedených zkoušek a zjištěných charakteristik z odebraných vzorků konstrukce vozovky lze určit následující závěry. Podloží vozovky lze zařadit jako písčitý jíl (F4 CS). Ze zrnitosti zemin odebraných vzorků vyplývá skutečnost, že se jedná o nebezpečné namrzavé zeminy, které jsou podmínečně vhodné do podloží a aktivní zóny vozovky. Vrstvu V4-2 (ACL 16) odebranou ve vzorku V4 lze zařadit do třídy ZAS–T3. Ostatní odebrané vzorky lze zařadit do třídy ZAS–T1.

Zaměření bylo provedeno od firmy GEO 2010, Dr. Martínka 1509/5, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 04/2019 a následné doměření od firmy MAPLE, Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice.

# Vztahy k ostatním stavebním objektům

Stavba je řešena jako více objektů: SO 101 – Ia. ETAPA – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (ulice Mostní)

SO 102 – Ib. ETAPA – Plochy přímo související s úpravami na silnici II/101 a OK

SO 103 – II. ETAPA – Západní část ulice Mostní

SO 104 – III. ETAPA – Předmostí

SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 801 – Sadové úpravy

Před zahájením stavby budou provedeny sondy, vedoucí ke zjištění krytí stávajících podzemních sítí a následně budou určeny případné způsoby ochrany těchto vedení, resp. přeložka dle doporučení správců sítí.

# Návrh zpevněných ploch

## Vozovka

### Prostorové uspořádání

V rámci SO 103 bude provedena rekonstrukce stávajícího krytu komunikace v ulici Mostní Západní. V místech, kde bude docházet k nahrazení stávající zeleně novou zpevněnou plochou bude vozovka provedena v celé své navržené konstrukci. Místa vykazující známky poruch a prasklin stávajícího krytu budou doplněna o výztužnou sklovláknitou mříž – tato místa jsou vyobrazena v přílohách Situací dopravního řešení. Tyto úpravy budou plynule navazovat na úpravy v rámci komunikace provedené v rámci objektu SO 102, v předešlé, I. etapě výstavby.

Podélný sklon vozovky bude v co nejvyšší míře respektovat stávající. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5 %. Rekonstruovaný kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající. Šířka jednosměrné části vozovky je navržena 4,25 m a obousměrná vozovka bude provedena v šíři 5,50 m.

Podél pravé obruby ve směru staničení bude vybudován nový trativod zajišťující lepší odvodnění konstrukčních vrstev komunikace. Trativod bude vyveden do uličních vpustí.

### Technické provedení

V místech rozšíření vozovky na úkor stávající zeleně bude doplněna plná konstrukce vozovky. Plná konstrukce vozovky bude řešena i v místech vedení trativodu. Naopak v místech, kde bude stávající zpevněná plocha nahrazena zelení, bude vybourána celá stávající konstrukce zpevněné plochy až na zemní pláň. Ta bude následně doplněna vhodnou zeminou, ohumusována a ozeleněna. V místech, kde budou ponechány stávající konstrukční vrstvy bude provedena jejich kontrola, případně jejich doplnění, a následně bude provedeno jejich přehutnění. Pomocí zatěžovací zkoušky bude prokázána dostatečná únosnost.

V prostoru příčných trhlin v ulici Mostní Západní bude vozovka odfrézována v tl. 100 mm v jednotlivých šířkách 2,00 m a na takto upravený a očištěný povrch bude položena výstužná sklovláknitá mříž min. 400 g/m2. Ta bude ošetřena infiltračním postřikem 2,00 kg/m2 a následně na to budou položeny nové dvě asfaltové vrstvy. **Plochy geomříže navržené v situaci nemusí přesně kopírovat skutečný stav trhlin, její použití je tak třeba vždy posoudit na místě!**

Na upnutí vozovky bude použito nových kamenných obrub (200/250/800-2000). Obrubníky budou s přilehlým vodícím proužkem z dvouřádky kamenných kostek drobných (120/120/120) uloženy do betonového lože s boční opěrou. Řádka kamenných kostek bude doplněna ke kamenným obrubám i z druhé strany, které budou uloženy do společného betonového lože s obrubou, a budou tvořit dostatečnou boční opěru. Vnější řádka z kamenných kostek bude uložena pouze u obrub navazujících na obruby upnutí silnice II/101, ulice Mostní.

### Konstrukce

Konstrukce komunikace v ulici Mostní Západní (konstrukce C) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D1–N–8–V–PII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D1.

Rekonstrukce vozovky je v souladu s tímto katalogovým listem.

Konstrukce je upravena na místní podmínky a je následující:

*(Plná skladba)*

KONSTRUKCE C – D1-N-8-V-PII

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 60 B5 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 60 B5 1,2 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

kamenivo zpevněné cementem KS I (SC8/10) 130 mm ČSN EN 14227-1

štěrkodrť ŠDB 150-170 mm ČSN 73 6126

celkem 380-400 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je Edef,2 = 90 MPa a na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 60 MPa.

KONSTRUKCE C – D1-N-8-V-PII (S VÝSTUŽNOU MŘÍŽÍ POD PODKLADNÍ ASFALTOVOU VRSTVOU)

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 60 B5 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 60 B5 2,0 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

(výstužná sklovláknitá mříž min. 400 g/m2)

kamenivo zpevněné cementem KS I (SC8/10) 130 mm ČSN EN 14227-1

štěrkodrť ŠDB 150-170 mm ČSN 73 6126

celkem 380-400 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je Edef,2 = 90 MPa a na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 60 MPa.

KONSTRUKCE C – D1-N-8-V-PII - rekonstrukce

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 60 B5 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 60 B5 1,2 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE po zfrézování vrchní vrstvy

asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22 75 mm

štět 80 mm

štěrk fr. 0/125 320 mm

celkem min. 525 mm

KONSTRUKCE C – D1-N-8-V-PII – rekonstrukce – s mříží

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 60 B5 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 60 B5 2,0 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

(výstužná sklovláknitá mříž min. 400 g/m2)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE po zfrézování 2 vrstev

asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22 cca 25 mm (zbytková část)

štět 80 mm

štěrk fr. 0/125 320 mm

celkem min. 525 mm

### Opatření na zemní plání

Z důvodu nevhodnosti stávající zeminy do aktivní zóny podloží komunikace, dle závěru provedeného průzkumu podloží a skladby komunikací, je v projektu počítáno s výměnou stávající zeminy v mocnosti min 200 mm.

Kopaná sonda, kterou byla zjišťována vhodnost a typ zeminy, byla provedena mimo komunikace, takže je možné, že podloží v prostoru vozovek bude zcela jiné – vhodné. Pokud v plné konstrukci bude na zemní pláni dosaženo požadované zhutnění Edef,2 = 60 MPa, nebude výměnu zeminy potřeba provádět.

Před prováděním zemních prací na zemní pláni budoucí vozovky (i ostatních zpevněných ploch a sítí) budou správci sítí vytyčeny přesné polohy sítí v jejich správě a stanovené konkrétní podmínky pro provádění zemních prací v jejich ochranném pásmu. V prostoru kabelových vedení a plynu, budou výkopy prováděny ručně.

## Parkovací stání

### Prostorové uspořádání

Podél komunikace v ulici Mostní Západní, v jednosměrné části, budou vybudována nová šikmá parkovací stání. V tomto úseku budou parkovací stání od komunikace oddělena pomocí pásu kamenných kostek šířky 0,70 m, který zlepší rozhled při vyjíždění. V části ulice Mostní Západní, za křížením s větví A, bude rekonstruována a mírně rozšířena zpevněná plocha vhodná ke kolmému parkování.

Všechna parkovací místa svými rozměry odpovídají požadavkům z normy „ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy pro silniční vozidla“.

V rámci tohoto SO 103 vznikne nově 10 šikmých parkovacích míst, včetně 1 místa pro osoby se zdravotním postižením a 15 kolmých parkovacích míst. Celkem bude tedy v lokalitě ulice Mostní Západní vybudováno 27 parkovacích míst a 2 místa pro osoby se zdravotním postižením, včetně míst již vybudovaných v rámci předešlé etapy výstavby – SO 102.

Příčný sklon u šikmých parkovacích stání bude 1,0 % a u kolmých 2,5 % a podélný sklon bude v co největší míře respektovat podélný sklon přilehlé komunikace, to je 1,3 %, respektive 1,6 %.

Kolmá parkovací místa umožňující převis 0,50 m do chodníku, respektive do zeleně jsou navržena v délce 5,00 m z důvodu, že vozovka podél nich bude provedena v šíři 5,50 m. Šířka míst je 2,50 m. Krajní stání je rozšířeno na 2,75 m.

Parkovací plocha pro šikmé odstavení vozidel v jednosměrné části ulice Mostní Západní je navržena s úhlem 60º v délce 5,2 m + 0,50 m pro přesah vozidel ve výši chodníku. Základní šířka stání v čele je 2,90 m. Kolmá šíře je 2,50 + krajní parkovací stání jsou rozšířena o 0,25 m. Stání pro handicapované je navrženo v kolmé šíři 3,50 m.

Nový kryt parkovacích stání bude přes kamennou obrubu (130/200/300-800) s podsádkou +2 cm a dvouřádku kamenných kostek plynule navazovat na kryt přilehlé komunikace, respektive přes již zmíněný pás z kamenných kostek o celkové šířce 0,70 m.

### Technické provedení

Plocha veškerých stávajících zpevněných ploch v prostoru parkování bude vybourána až na zemní pláň.

Parkovací místa budou provedena v plné skladbě s povrchem z vodopropustné betonové dlažby (200/200/80) upnuté do nových kamenných obrub (200/250/800-2000) do betonového lože s boční opěrou se základní podsádkou +8 cm. V místě snížených obrub u místa pro handicapované bude podsádka provedena ve výši +2 cm. V souběhu s vozovkou bude upnutí u kolmých míst provedeno do kamenných obrub (130/200/300-800) spolu s dvouřádkou kamenných kostek drobných (120/120/120) vodícího proužku vozovky do společného betonového lože s boční opěrou. Podsádka těchto obrub bude řešena +2 cm nad niveletu vozovky. Šikmá místa budou řešena přes kamennou obrubu (130/200/300-800) s podsádkou +2 cm s dvouřádku kamenných kostek drobných (120/120/120) upnutí vozovky a přes již zmíněný pás z kamenných kostek o celkové šířce 0,70 m.

Oddělení jednotlivých parkovacích míst i symbol vozíčkáře bude proveden v odlišné barvě dlažby – červené.

### Konstrukce parkovacích míst

Konstrukce parkovacích ploch – zasakovací plocha parkoviště (konstrukce B) je specifická pro umožnění zasakovaní dešťových vod a je upravena na místní podmínky a je následující:

KONSTRUKCE B – ZASAKOVACÍ PLOCHA PARKOVIŠTĚ

betonová dlažba vodopropustná – přírodní (šedá) 80 mm ČSN 73 6131

kladecí vrstva – vápencová drť 4-8 mm 50 mm ČSN 73 6126

štěrkodrť ŠDB (f 8-16) 300 mm ČSN 73 6126

štěrkodrť ŠDB (f 16-32) 200 mm ČSN 73 6126

celkem 630 mm

+ RETENČNÍ PROSTOR:

štěrkový polštář (f 16-32) 300-400 mm

(celý zabalený s přesahy do filtrační geotextilie 400 g/m2) .

celkem 930-1030 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy ze štěrkodrti je předepsána Edef,2 = 90 MPa, na povrchu spodní vrstvy ze štěrkodrti je Edef,2 = 60 MPa, na štěrkovém polštáři Edef,2 = 30 MPa a na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa.

## Dělící pas u šikmých parkovacích stání

### Prostorové uspořádání

V prostoru mezi zálivem pro šikmé parkování a upnutím vozovky bude proveden dělící pás z kamenných kostek drobných, který zlepší rozhled při vyjíždění.

Tento pás bude proveden v základní šíři 0,70 m od hrany vozovky (včetně šíře obruby) v příčném slonu korespondujícím se sklonem parkovacích stání – 1 %.

### Technické provedení

Dělící pás bude vyskládán z pěti řádek kamenných kostek drobných (120/120/120/120) uložených do společného betonového lože s boční opěrou spolu s prvky upnutí vozovky.

## Společná stezka pro chodce a cyklisty

### Prostorové uspořádání

Stavební objekt SO 103 také řeší obnovu společné stezky pro chodce a cyklisty v prostoru mezi kolmými parkovacími stáními v ulici Mostní Západní a lávkou přes řeku Vltavu. Společná stezka se dále napojuje na ulici J. Holuba.

Šířka společné stezky pro chodce a cyklisty má projektovanou základní šířku 4,50 m, délka je 55,30 m včetně nájezdových ramp. Příčný sklon je navržen 2,5 % a podélný sklon bude respektovat stávající zpevněnou plochu – 0,64 %.

### Technické provedení

Společná stezka pro chodce a cyklisty bude vytvořena položením dvou nových vrstev asfaltového betonu na stávající a řádně očištěný kryt saponátem. Stávající kryt bude důkladně očištěn od nečistot a náletových rostlin, na tento kryt bude proveden spojovací postřik a položena vrstva asfaltového betonu střednězrnného ACP 16+ v tloušťce 50 mm. Dále bude na vrstvu ACP 16+ proveden další spojovací postřik a položena vrstva asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11.

V místech, kde bude stávající zpevněná plocha nahrazena zelení, bude vybourána celá stávající konstrukce zpevněné plochy až na zemní pláň. Ta bude následně doplněna vhodnou zeminou, ohumusována a ozeleněna. V místě překopu pro přípojku od uliční vpusti bude konstrukce provedena v plné skladbě.

Na upnutí společné stezky bude použito nových kamenných obrub (130/200/300-800) s podsádkou v úrovni stezky, respektive +6 cm. Obrubníky budou uloženy do betonového lože s boční opěrou.

### Konstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty

Konstrukce stezky je shodná s konstrukcí vozovky. Tato konstrukce (konstrukce C) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D1–N–8–V–PII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D1.

Rekonstrukce vozovky je v souladu s tímto katalogovým listem.

Konstrukce je upravena na místní podmínky a je následující:

*(Plná skladba)*

KONSTRUKCE C – D1-N-8-V-PII

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 60 B5 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 60 B5 1,2 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

kamenivo zpevněné cementem KS I (SC8/10) 130 mm ČSN EN 14227-1

štěrkodrť ŠDB 150-170 mm ČSN 73 6126

celkem 380-400 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je Edef,2 = 90 MPa a na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 60 MPa.

KONSTRUKCE C – D1-N-8-V-PII - rekonstrukce

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

spojovací postřik PS-C 60 B5 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 (70/100) 50 mm ČSN EN13108-1; ČSN 73 6121

infiltrační postřik PI-C 60 B5 1,2 kg/m2 ČSN 73 6129; ČSN 73 6132

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE s řádně očištěným povrchem

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50 mm

štěrk fr. 0/125 370 mm

celkem min. 520 mm

## Rampy napojení společné stezky prochodce a cyklisty

### Prostorové uspořádání

Rampy z kamenných kostek drobných budou provedeny na začátku a na konci, v napojení společné stezky pro pěší a cyklisty na vozovku, respektive na stávající stezku pokračující do ulice J. Holuba v délce 2,00 m Šířkové uspořádání ramp je zřejmé z příloh Situací dopravního řešení. Sklon ramp je proměnlivý v návaznosti na navazující plochy, základní 2,55 a 3,75 %.

### Technické provedení

Rampy budou vyskládány z kamenných kostek drobných (120/120/120/120) s upnutím do řádky z téže kostky do betonového lože s boční opěrou.

K upnutí ramp z boku bude použito v navázání na vozovku navíc kamenných obrub (250/200/800-2000) do společného betonového lože s boční opěrou. Podsádka těchto obrub bude proměnlivá – od výšky podsádky obruby upnutí přilehlé komunikace na kterou bude navazovat (+10 cm) až po výšku podsádky v úrovni stezky, na konci rampy, respektive +6 cm.

Rampa navázání na stezku do ulice J. Holuba s asfaltovým krytem bude bočně upnuta navíc do betonových obrub (130/200/300-800) do společného betonového lože s boční opěrou s proměnlivou podsádkou v úrovni rekonstruované stezky až na napojení na úroveň výšky stávajících obrub.

### Konstrukce ramp

Konstrukce ramp je následující.

KONSTRUKCE RAMP

kamenná dlažba drobná (120/120/120) 120 mm ČSN 73 6131

beton C30/37; XF4 180 mm

ochranná vrstva-štěrkopísek ŠPB f 4-16 min. 100 mm ČSN 73 6126

celkem min. 400 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkopísku je Edef,2 = 45 MPa a na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa.

## Chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby

### Prostorové uspořádání

Chodníky budované v SO 103 budou vedeny převážně v místech stávajících chodníků, případně v jejich blízkosti. Nově vedené chodníky jsou doplněny z důvodu zlepšení přirozeného pohybu pěších v dané oblasti. Část chodníků bude vedena v zeleni. Úprava zeleně, případné kácení a její náhrada je řešena v rámci objektu sadových úprav SO 801.

Budované chodníky budou mít minimální šířku 1,50 m. Příčný sklon je navrhovaný 2 % a podélný sklon bude respektovat přilehlé plochy parkovacích stání a komunikace, respektive plochy, které budou jednotlivé chodníkové trasy propojovat. Maximální podélný sklon na chodníku je 9,85 % a koresponduje se stávajícím sklonem na stávajícím rekonstruovaném chodníku.

Součástí chodníkových ploch jsou i dvě odpočinkové plochy pro osazení laviček. Tyto plochy navazují na společnou stezku pro pěší a cyklisty. Budou provedeny v šířce 1,70 m a délce 2,85 m, s příčným sklonem 2 % směrem ke stezce.

Společná stezka pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby bude provedena v úseku od podchodu pod postem přes řeku Vltavu, po navázání na rekonstruovanou asfaltovou společnou stezku. Tento usek bude proveden v základní šířce 2,75 m se základním příčným sklonem 2 %. Podélný sklon bude proměnlivý, základní 2,3 %.

### Technické provedení

Pro veškeré chodníkové plochy i pro část společné stezky v projektu budou vybudovány nové konstrukční vrstvy. V místech rozšíření nových chodníkových ploch do prostoru stávající zeleně bude po sejmutí ornice proveden dostatečný výkop pro všechny konstrukční vrstvy chodníku. Místa stávajících chodníků, která jsou určena k novému ozelenění budou vybourána v celé konstrukci a následný výkop bude vyplněn vhodnou zeminou, ohumusována a ozeleněna.

Pro kryt chodníkových ploch bude použita betonová dlažba (200/200/60) přírodní (šedé) barvy. Varovné a signální pásy pro nevidomé budou tvořeny z reliéfní dlažby pro nevidomé (100/200/60) červené barvy.

Upnutí chodníkových ploch i společné stezky pro pěší a cyklisty bude provedeno do betonové parkové obruby (50/200/1000) s podsádkou +6 cm tam, kde bude obruba tvořit vodící linii, respektive v úrovni chodníku pro odvodnění, do betonového lože s boční opěrou. V souběhu s vozovkou (místa vstupu do vozovky) bude chodník upnut do kamenné silniční obruby (200/250/800-2000) s podsádkou maximálně +2 cm. Změna výšky podsádky bude prováděna na délku 2,00 m. V místech, kde zvýšenou vodící linii nelze provést, bude provedena umělá vodící linie z dlažby vodící linie s podélnými drážkami (200/200/80) šedé barvy šířky 0,40 m, upnutá do společného betonového lože s boční opěrou spolu s parkovou obrubou s podsádkou v úrovni chodníku.

Navázání na stávající asfaltové chodníky bude provedeno pomocí hladkého zaříznutí asfaltové hrany na hranici úpravy s následným přisazením parkové betonové obruby (50/200/1000) uložené do betonového lože s boční opěrou a s podsádkou v úrovni chodníků s následným doskládáním nové dlažby k této obrubě. Styčná spára na styku obruby a stávajícího chodníku bude zalita živičnou emulzí.

Navázání na stávající chodníkové plochy ze zámkové dlažby budou provedeno pomocí rozebrání stávající dlažby od hranice úpravy v délce min. 0,50 m a v plynulém navázání na novou dlažbu.

### Konstrukce chodníku

Konstrukce chodníků (konstrukce A) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2–D–1–CH–PII, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Konstrukce je upravena na místní podmínky a je následující:

KONSTRUKCE A – D2-D-1-CH-PII

betonová zámková dlažba – přírodní (šedá) 60 mm ČSN 73 6131

kladecí vrstva f 4-8 mm 30 mm ČSN 73 6126

štěrkodrť ŠDB 150 mm ČSN 73 6126

ochranná vrstva - štěrkopísek ŠPB 100-120 mm ČSN 73 6126

celkem 340-360 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy ze štěrkodrti je předepsána Edef,2 = 70 MPa, na povrchu vrstvy ze štěrkopísku je Edef,2 = 45 MPa a na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa.

## Doporučené materiály

Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem během stavby nahrazeny jinými (od jiného výrobce). Nutnou podmínkou je zachování shodné kvality (doložené certifikáty) a rozměrů. Musí být mrazuvzdorné, odolné proti působení chemických rozmrazovacích látek.

Upnutí vozovky a parkovišť je doporučeno do kamenných silničních obrub (200/250/800–2000). Do těchto obrub bude bočně upnuta i kamenná rampa v navázání rekonstruovaného úseku společné stezky pro chodce a cyklisty na vozovku. Kamenné obruby, od poloměru R=8,00 m budou vyskládány z přímých dílců. Obruby menšího poloměru budou provedeny z dílů požadovaných poloměrů. Vodící proužek u vozovky bude zhotoven z dvouřádky kamenných kostek drobných (120/120/120). Vnější zesílená opěra kamenných obrub bude provedena z jedné řádky kamenných kostek drobných (120/120/120).

K upnutí parkovacích ploch, asfaltové stezky pro chodce a cyklisty, včetně prahu navazující na stávající stezku do ulice J. Holuba je doporučeno do kamenných obrub (130/200/300-800).

Upnutí chodníkových ploch a společné stezky pro pěší a cyklisty v souběhu se zelení je doporučeno do betonových parkových obrub BEST-PARKAN (50/200/1000).

Rampy budou vytvořeny z kamenných kostek uložených v betonovém loži. Doporučená velikost kostek je 120/120/120.

Nové chodníkové plochy a společná stezka pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby budou vyskládány z betonové dlažby v přírodní (šedé) barvě. Doporučena je dlažba BEST-KARO (200/200/60).

Na zhotovení varovných a signálních pásů je navržena reliéfní dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé červené barvy. Na zhotovení umělé vodící linie je doporučena reliéfní dlažba se speciální hmatovou drážkou BEST- VODÍCÍ LINIE s vodící drážkou (80/200/200) přírodní barvy.

Parkovací stání jsou doporučena vyskládat z vodopropustné dlažby BEST-KARO DRENO (200/200/80).

Užití jednotlivých typů materiálu je patrné z příčných vzorových řezů, viz. příloha „SO 103.3 – Vzorové příčné řezy“.

Podél prvků pro bezbariérové užívání (varovný pás, umělá vodící linie) musí být položena linie se šířkou min. 250 mm s rovinatým povrchem – hladká bez fásky. Doporučená dlažba BEST-KARO rovné přírodní/šedé barvy tl. 60 mm.

## Podmínky pro upevnění obrub

Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonového lože, během které nesmí být obruby, kostky ani vodicí proužky vystaveny jakémukoliv namáhání vzniklého průjezdem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení tohoto lože a ztráta stability obrubníků.

## Napojení na stávající stav

### Napojení vozovky

Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové živičné vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živičnou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky. Napojení při rekonstrukci více než jedné vrstvy asfaltu bude provedeno pomocí odstupňovaného zfrézovaní jednotlivých asfaltových vrstev stávající vozovky v délkách 0,50 m.

# Odvodnění

Odvodnění zpevněných ploch bude respektovat současný způsob likvidace srážkových vod.

Srážkové vody budou ze zpevněných ploch svedeny do uličních, případně do přilehlé zeleně.

V celém projektu dochází k vyjmutí přibližně 507 m2 stávající travnaté plochy ve prospěch nových zpevněných ploch – chodníků i komunikací.

Naopak úpravou celého projektovaného území dochází k vyjmutí přibližně 860 m2 stávajících zpevněných ploch (chodníky a komunikace) ve prospěch nově navrhované zeleně.

Rozdíl navrhovaného stavu oproti současnému stavu tedy tvoří plochu 353 m2 v prospěch právě zeleně a nebudou tedy navýšeny hodnoty okamžitého odtokového množství.

Všeobecně platí, že veškeré parkovací stání v lokalitě jsou ve snaze o částečné vsakování části dešťových vod navrženy z vodopropustné dlažby. V zemní pláni navrhovaných zpevněných ploch budou provedeny trativody k odvodu průsakových vod z této dlažby.

Na základě pracovního jednání ze dne 21. září 2022 bylo navrženo koncepční řešení odvodu dešťových vod, které budou využity a v co největší míře zasakovány v rámci „zelených“ ploch do trávníku a výsadeb (propustné povrchy zpomalují odtok vody). Návrh je v souladu s hospodařením s dešťovou vodou (HDV) a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehož základním principem je vodu zadržet a také odvést v požadovaném čase. Navrhované řešení přispěje k udržení vody ve městě, zlepšení ovzduší a zmírnění mikroklimatu.

### Odvodnění komunikace a přilehlých zp. ploch

V rámci odvodnění zpevněných ploch v předmětné SO 103 jsou osazeny celkem 4 ks uličních vpustí.

Odvodnění zpevněných ploch bude respektovat současný způsob likvidace srážkových vod. Navýšení odtoku se nepředpokládá, naopak snížení, a to zvětšením plochy zeleně na úkor ploch komunikací. A však z hlediska geologického, se v dané lokalitě nenachází zeminy vhodné pro zasakování.

Srážkové vody budou ze zpevněných ploch svedeny do 4 klasických uličních vpustí o rozměru mříže 50/50 pro zatížení D400 (UV 19-22).

U uliční vpusti UV21 bude vyměněna stávající vtoková mříž za novou o rozměrech 50x50 pro zatížení D400, včetně vyrovnávacích prstenců (zvýšení vpusti cca o 10 cm). Zbylé jednotlivé díly vpustí budou ponechány a včetně přípojky pročištěny. Ostatní uliční vpusti budou provedeny nové. Mříže jednotlivých vpustí budou nově osazeny 1 cm pod niveletu vozovky v daném místě.

Zbývající stávající uliční vpusti v řešené oblasti budou zrušeny z důvodu posunu upnutí komunikace směrem do vozovky, nebo z důvodu, že místy jsou stávající vpusti umístěny předimenzovaně nebo naopak, odvodňují nepřiměřeně velkou plochu. Zrušena bude i uliční vpust na místě UV19, napojení nové vpusti bude na stávající přípojku. Nové vpusti jsou umístěny do ideální pozice z hlediska množství odvodňovaných vod. Rušené uliční vpusti, včetně příslušenství, budou zaslepeny v místech napojení na kanalizační stoku.

Uliční vpusti budou propojeny kanalizačními PVC přípojkami DN 150 – min. SN16 do stávající dešťové kanalizace, na kameninové potrubí pomocí vložení odbočné tvarovky.

Uliční vpusti UV19 a 20 budou opatřeny středovým dílem s bočním nátokem pro DN 150 pro napojení trativodu.

### Odvodnění parkovacích ploch

Veškeré parkovací plochy budou vyskládány vodopropustnou dlažbou na skladbu pro možné zasakování dešťových vod se štěrkovým polštářem tl. 300-400 mm (dno bez příčného spádu) f 16-32 pro pozvolné zasakování a retenci těchto vod. Tento polštář bude celý s přesahy zabalen do filtrační geotextílie 400 g/m2. Parkoviště jsou podélně pozvolně spádována severovýchodním směrem, respektive směrem opačným, dle sklonu nivelety přilehlé komunikace. V nejnižších místech parkoviště s kolmým stáním budou umístěny revizní šachty trativodu (KŠ 2, 3), do kterých bude napojeno péro trativodu v délce cca 1,00 m, vyvedené do štěrkového polštáře. To bude sloužit jako nátok přebytečného množství vody z polštářů. Z šachet bude trativodem DN 150 následně řešen bezpečnostní přepad do trativodu odvodnění zemní pláně komunikace s následným napojením do uliční vpusti UV23, respektive do UV26. Způsob uložení trativodů je zřejmý ze Vzorových příčných vzorů.

V rámci doplnění kolmých parkovacích míst v ulici Předmostí, v objektu SO 102, byl již zpracován bezpečnostní odvod průsakových vod z části plochy tohoto parkoviště, včetně KŠ 1, UV26 a trativodů tyto objekty propojujících.

Průsakové vody z parkovací plochy se šikmým stáním budou odvedeny pomocí podélného trativodu k odvodnění zemní pláně zpevněných ploch. Způsob uložení trativodů je zřejmý ze Vzorových příčných vzorů.

## Odvodnění zemní pláně

Zemní pláň bude provedena v základním 3% sklonu. K odvodnění průsakových vod ze zemní pláně bude užito trativodů DN150 v min. podélném sklonu dle sklonu nivelety komunikace, které budou napojeny do nově navrhovaných uličních vpustí UV18-20 a obrubníkové uliční vpusti OV17 přes odbočku (OV17 a UV18 jsou řešeny již v SO 102). Trativod vedoucí ve vozovce naproti kolmým parkovacím, se spádem směrem k UV18, bude napojen na trativod řešený v rámci SO 102, vedoucí od bezpečnostního přepadu z parkoviště od KŠ2. Trativod vedoucí podél parkovací plochy se šikmým stáním bude napojen na uliční vpust OV17 osazenou v rámci SO 102 přes dočasně zaslepenou odbočku.

# Dopravní značení

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb. (č. 247/2010 Sb.).

Umístění nového svislého a vodorovného dopravního značení v rámci tohoto projektu je zřejmé z přílohy č. „D.1 – Situace dopravního řešení – celková“ a z přílohy č. „SO 103.2 – Situace dopravního řešení – II. etapa“.

## Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení bude spočívat v umístění nových dopravních značek:

1x **IP12 + E13 – Vyhrazené parkoviště + Text nebo symbol (symbol vozíčkáře)**

1x **C9a – Stezka pro chodce a cyklisty (společná)** – osazena na společný sloupek s B1 (namísto odstraněné IP6)

2x **C9a – Stezka pro chodce a cyklisty (společná)**

3x **C9b – Konec stezky pro chodce a cyklisty (společné)**

Dopravní značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných trubkách, osazených do standardních pozinkovaných patek, přišroubovaných do betonového základu, případně přidělány na sloupy veřejného osvětlení. Spodní hrana značek (mimo dělící ostrůvky) bude ve výši 2,2 m nad úrovní vozovky.

Nejmenší povolená vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m. Největší 2,00 m. Nové umístění značek musí odpovídat této podmínce a musí být umístěno tak, aby bylo plně viditelné.

## Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení bude vyhotoveno dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Komplet nové vodorovné dopravní značení, určené k provedení nástřikem, bude ke kolaudaci stavby provedeno nástřikem barvou. Definitivní dopravní značení bude provedeno následně v barevném odstínu bílá dle TP70 – typ II - VDZ s hladkým povrchem, u kterého je celoplošně nanesená hmota opatřena balotinou s velkými zrny (cca 1000-2000 μm), která vyčnívají z plochy VDZ a tím i z vodního filmu.

Vodorovné dopravní značení bude spočívat ve vyznačení parkovacích míst **Stání kolmé – V10 b** a **Stání šikmé – V10c** a symbolu vozíčkáře **V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou**. Toto dopravní značení bude vyskládáno odlišnou barvou kostky – červenou.

V rámci SO 103 bude vodorovné dopravní značení nástřikem spočívat ve vyznačení protisměrného koridoru pro cyklisty pomocí značení **V20 – Piktogramový koridor pro cyklisty** v prostoru jednosměrné vozovky.

# Konečné terénní úpravy

Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku budou urovnány a ohumusovány kvalitní zeminou v tloušťce 15 cm.

Konečné terénní úpravy budou provedeny tak, aby po ohumusování v tloušťce 150 mm byla zemina zarovnána 2 cm pod horní hranu přilehlé obruby při osetí travní směsí s připravena k sadovým úpravám. Viz příloha č. „SO 103.3 – Vzorové příčné řezy“.

# Sadové úpravy

Přesné provedení sadových úprav v celém projektu bude respektovat SO 801 – Sadové úpravy.

# Podmínky a požadavky na postup výstavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními.

**Před započetím zemních prací je třeba nechat vytyčit všechna podzemní vedení a jejich polohu zřetelně stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.**

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanismů a za dodržení dalších podmínek správce.

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanismů ve výšce vyšší 3 m.

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu.

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve.

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby viz ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V prostoru do 1 m od stávajících vzrostlých stromů nebudou prováděny žádné stavební práce (výkopové práce, deponie zeminy, zatěžování stavební technikou,…). Během výstavby budou stromy chráněny bedněním. Případné odkrytí kořenového systému bude proti vysychání chráněno překrytím geotextílií a pravidelně zavlažováno.

Asfaltové betonové směsi musí mít požadované vlastnosti.

Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do štěrkového lože frakce 4-8. Po položení je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je nutno dodržet příčné sklony a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží.

**Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem.**

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Betonové prvky budou z výroby opatřeny ochranou „QSave“ – ochrana proti soli a nasákavosti dlažby.

Vyrobený beton podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, bednění dostatečně pevné i těsné. Jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů. Nezbytná je ochrana betonu před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme jeho trvanlivost.

Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být obruby ani kostky (uložené v betonovém loži) vystaveny namáhání způsobeného pojezdem vozidel. V opačném případě hrozí brzké porušení tohoto lože a následné vypadávání obrub nebo kostek.

# Přehled provedených výpočtů

Rozhledové poměry zůstanou zachovány stávající.

# Řešení zajištění přístupu a podmínek užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností orientace

SO 103 řeší rekonstrukci stávajícího krytu komunikace, výstavbu nové společné stezky pro chodce a cyklisty, nová parkovací stání a nové chodníkové plochy. Budou zde realizovány standartní prvky pro nevidomé a slabozraké občany.

Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené zvláštním předpisem, tj. vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 (změna Z1 2010).

Stavba se nachází na veřejném prostoru. Staveniště bude vymezeno směrovými deskami Z4a s maximálním vzájemným odstupem 10 m, popřípadě dalším vhodným opatřením. V místech otevřených výkopů bude zabráněno vstupu pomocí dočasných pevných zábran, oplocenek.

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm, a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm a zábradlí v. 1100 mm.

Dopravní připojení řešené lokality je řešeno z komunikace na ulici Mostní.

## Společná stezka

V místě napojení společné stezky a chodníkových ploch je vytvořen varovný pás v šíři 0,40 m. Varovný pás je ukončen u hrany zeleně a je proveden z dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě.

## Chodníkové plochy

Chodník ze zámkové dlažby je navržen v základní šíři v min. šíři 1,50 m s maximálním příčným spádem 2 %. Podél vodící linie je vždy zachován průchozí prostor v šířce chodníku 1,50 ve sklonu 2 %.

Maximální podélný spád na chodnících je 2 %, ale podélný sklon na chodníku propojujícím společnou stezku a chodník v ulici Mostní je 9,85 % a koresponduje se stávajícím sklonem na stávajícím rekonstruovaném chodníku. Rampový spád, u ukončení chodníku u vstupu do vozovky, není v rámci tohoto SO řešen.

Vodící linii bude tvořit obruba s podsádkou min. +6 cm, respektive umělá vodící linie v šíři 0,40 m s podélnými drážkami.

Snížená obruba s podsádkou +2 cm v místě vstupu do vozovky je lemována varovným pásem v šíři 0,4 m z reliéfní dlažby. Varovný pás je prodloužen do výšky podsádky +8 cm v náběhu, respektive je ukončen u hrany obruby. Oddělení společné stezky pro chodce a cyklisty a samostatných pochozích ploch je řešeno také varovným pásem, šířky 0,40 m.

## Místo usnadňující přecházení

Snížená obruba s podsádkou +2 cm v místě vstupu do vozovky je lemována varovným pásem v šíři 0,4 m z reliéfní dlažby. Varovný pás je prodloužen do výšky podsádky +8 cm v náběhu, respektive je ukončen u hrany obruby.

U místa usnadňující přecházení nebude zřizován signální pás, z důvodu, že nelze toto místo považovat zcela za bezpečné, protože nelze dodržet volnou šířku chodníku min. 0,80 m.

Místo usnadňující přecházení přes ulici Mostní Západní, v pokračování pěší trasy od místa usnadňujícího přecházení přes ulici Mostní je navrženo v délce 5,40 m a v šíři 2,00 m.

## Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Nově navržené povrchy ploch určené pro pohyb chodců odpovídají podmínce protiskluznosti. Pojížděné a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5.

Na zhotovení varovných a signálních pásu je navržena reliéfní dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé červené barvy.

Na zhotovení umělé vodící linie je doporučena reliéfní dlažba se speciální hmatovou drážkou BEST- VODÍCÍ LINIE s vodící drážkou (80/200/200) přírodní barvy.

Podél prvků pro bezbariérové užívání (varovný pás, umělá vodící linie) musí být položena linie se šířkou min. 250 mm s rovinatým povrchem – hladká bez fásky. Doporučená dlažba BEST-KARO rovné přírodní/šedé barvy tl. 60 mm.

### Tvarové řešení

* **Varovné a signální pásy**

Dlaždice s výrazně hmatově (vnímatelným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční u následujících okolních povrchů (pruh navazující na hmatový prvek se šířkou min. 250 mm) při dodržení následujících zásad:

* S výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm s roztečí výstupků 50-100 mm.
* S výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm s roztečí výstupků 50-100 mm.
* **Umělá vodící linie**

Dlaždice s výrazně hmatově (vnímatelným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční u následujících okolních povrchů (pruh navazující na hmatový prvek se šířkou min. 250 mm) při dodržení následujících zásad:

* S drážkami ve směru vodicí linie s roztečí mezi hranami drážek 20-25 mm, hloubkou 4-6,0 mm a šířkou drážky v rovině nášlapného povrchu desky 10–16 mm. Příčný průřez drážky může tvořit rovnoramenný trojúhelník, obdélník, lichoběžník, vlnovka apod. (jedná se o materiály např. beton, umělý kámen, keramika, kámen, kamenný konglomerát apod.).
* Při použití měkkých materiálů (pryž, recyklát, PVC apod.) může být hloubka drážky snížena až na 2 mm, šířka drážky v rovině povrchu desky snížena až na 8 mm (měřeno v rovině nášlapného povrchu desky) a rozteč mezi hranami drážek zmenšena až na 20 mm.

*Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počet spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200/200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.*

# Závěr

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí.

V Pardubicích 31. října 2023 Zpracoval: Dita Zemanová

Kontroloval: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA