**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: II/240 Kralupy nad Vltavou, ul. Na Velvarské silnici**

**Místo realizace:** II/240 Kralupy od křižovatky s III/10148 ul. V růžovém údolí až ke křižovatce s II/101- 28. října

**Staničení:** od 15,410 km do 16,460 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1221A003 a 1221A095)

délka úseku 1 050 m, prům. šířka 7,8m, plocha 8 190 m2

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu Kralup nad Vltavou (ul. Na velvarské silnici), od křižovatky s komunikací č. III/10148 ul. V růžovém údolí až ke křižovatce s komunikací č. II/101 ul. 28. října. Tento úsek dlouhý 1050m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou veškeré dopravy (nákladní, autobusové i osobní).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/10148.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, spojovací postřiky, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, frézování a zalití dilatačních spar, výšková úprava povrchových znaků ( 1 kus) a obnova vodorovného dopravního značení barva (vodící čáry 25 cm, dělicí čáru 12,5 cm, přechod pro chodce, dále plošné VDZ označ. zastávku BUS a STOP čáru před křiž. s ul. 28. října ).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**   
Obsah obrázku venku, obloha, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, strom, silnice, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka