Střecha bloku tělocvičen Gymnázia Příbram

Plochy jednotlivých stávajících částí:

1. Valbová střecha na budově tělocvičen
2. pálená krytina (tašky) – 612 m2
3. Nová pojistná hydroizolace
4. Nové laťování
5. oplechování římsy – 100 x 0,5 m
6. okapy – 100 m
7. svody okapů – 35 m
8. hřebenáče – 68 m
9. zateplení
10. Rovná střecha nad šatnami, učebnou u tělocvičny, sociálním zařízením a nářaďovnou
11. lepenka – 485 m2
12. okapy - 55 m
13. svody okapů 20 m
14. zateplení
15. Plechová střecha nad garáží
16. plech – 30 m2
17. okap - 8 m
18. svod okapů - 3,5 m

V Příbrami dne 27. 5. 2024 RNDr. Petr Hrubý

zástupce ředitelky školy