**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2765 Bítouchov - Zvířetice**


**Místo realizace:** silnice III/2765 od křižovatky se sil. III/2764 na začátek obce Zvířetice

**Staničení:** km 0,003 – 1,306 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A138 a 0333A137)

délka úseku 1303 m, prům. šířka 4,7 m, plocha 6 484,1 m2

( 6124,1 m2 + 340 m2 křižovatka se sil. III/2764 + 20 m2 plochy hosp. vjezdů )



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní tak i autobusovou dopravu. Úsek je dlouhý 1 303 m je značně nerovný po častých opravách. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2765.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku + na začátku úseku frézování křižovatky (frézování křižovatky na sil. III/2764 +340 m2), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm a to včetně uvedené křižovatky na sil. III/2764 a hosp. vjezdů (+360 m2) včetně spojovacích postřiků a ošetření pracovních spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic vč. odvozu, zřízení nových krajnic z R-materiálu, čištění příkopů a zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

**Obsah obrázku venku, obloha, strom, tráva

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, tráva, obloha, silnice

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, obloha, strom, tráva

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, tráva, strom, obloha

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: [jaroslav.hejduk@ksus.cz](mailto:jaroslav.hejduk@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka