Technická specifikace

**Název akce: III/10514 Podělusy - Břežany**

**Místo realizace: silnice III/10514 Podělusy – Břežany, okres Benešov**

**Staničení: uzl. st. 1244A091-1244A089, km 0,000 – 2,900, délka úseku 2,900 km, plocha 15950 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o silnici III. třídy mezi obcemi Podělusy a Břežany v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, Povrch silnice vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10514.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 4-6 cm (intravilán obce, most, zápichy v místech napojení, vjezdů a připojeni na místní komunikace) bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen, kde část bude použita na zřízení krajnic v průměrné šíři do 0,4 m a další je možno využit při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP.

Dále se provede reprofilace krajů vozovky - jedná se o 4 úseky 1-1,5m širokých, tlouštky 35 – 50 mm o celkové ploše cca 600m2 (rozsah bude určen po zahájení prací při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS), která spočívá v zafrézování pracovní spáry tl. 35 mm, očištění vozovky , následný spojovací postřik a pokládka ACO11+ do 5cm. Následovat bude rektifikace kanalizační šachty a krycích hrnců, očištění povrchu, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v minimální tloušťce 5 cm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm bez středové spáry, zalití příčných a podélných spár. Poté zřízení krajnice z recyklátu frakce 0-22 mm, vyznačení VDZ barvou. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka rozdělena na 2 až 3 etapy z důvodu zachování obslužnosti osad Vazovnice, Brejlov a Káňov.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:** Financováno z prostředků KSÚS, ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:**  rok 2025, délka realizace 6 týdnů

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, tráva, silnice, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, území, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, [vladimir.posvec@ksus.cz](mailto:vladimir.posvec@ksus.cz), 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, [martina.roubikova@ksus.cz](mailto:martina.roubikova@ksus.cz), 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: listopad 2024

Vladimír Pošvec