Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce:** III/25934 Tupadly

**Místo realizace:** silnice III/25934 za obcí Tupadly směr Horní Vidim

**Staničení :** km 0,400 – 2,050 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0244A011 a 0244A081)

délka úseku 1650 m, prům. šířka 5 m, plocha 8250 m2

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, za obcí Tupadly, směr Horní Vidim. Tento úsek dlouhý 1650 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, propady, výtluky apod.

Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/25934.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 1650 m. Bude provedeno frézování živičných vrstev v celém úseku tl. 30 mm a sanace okrajů a lokálních propadů vozovky v ploše 2500 m2 (bude upřesněno na místě). Dále bude provedena vyrovnávka asfaltovou vrstvou ACL 16+,16S v průměrné mocnosti 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, v mocnosti 50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic a zřízení VDZ v provedení barva (vodící proužky.). Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025/2026 - předpoklad 8 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování**: Kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

**Obsah obrázku venku, tráva, rostlina, obloha

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, tráva, obloha, mrak

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: [vaclav.dvorak@ksus.cz](mailto:vaclav.dvorak@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman