**Specifikace postelí:**

* Počet kusů lůžek 20
* lůžko vhodná pro sociální služby, která splňuje normy dle MDR 2017745 a DIN EN ISO 1334
* ložná plocha 90 x 200 cm
* možnost prodloužení ložné plochy až o 20 cm, bez použití nářadí a odpojovaných nástavců (prodloužení musí být integrované v posteli)
* výškově elektronicky nastavitelná výška postele v rozsahu min. 15 – 80 cm
* ložná plocha je tvořena kovovými lamelami a vybavena zarážkami pro fixaci matrace v hlavové a nožní části posteli
* lůžko vybavené 4 kolečky o min. rozměru 100 mm s centrální brzdou
* min. zatížení postele je 225kg
* 10 ks lůžek je vybaveno 4 postranicemi, které jsou rozděleny v poměru 50:50 bez středového sloupku, postranice lůžka jsou zcela vyplněna průhlednou látkou/ síťkou bez rozdělení pevnou části v jakékoliv výšce postranice. Tím je zabezpečena prevence před zraněním končetiny. Síťka/průhledná látka je navíjena a při stažení postranice nikde nepřekáží.
* postranice lůžka jsou možné nastavit do jakékoliv výška v rozmezí min. 0 – 40 cm
* lůžek
* 10 ks lůžek je vybaveno postranicemi lůžka která jsou rozděleny pevnou částí, bez výplně látkou či síťkou, postranice jsou rozděleny v poměru 40:60, s tím, že kratší část je v hlavové části posteli.
* čela lůžka jsou plná z lamina v min. 4 světlých a 4 tmavých odstínem bez dalších příplatků (odstín postele bude vybrán při podpisu smlouvy)
* lůžko je ovládané ovladačem, který je možné používat v omezeném nastavení (klientské nastavení – např. nemožnost nastavení Trendelenburgovy polohy) a plném nastavení pro pečovatelský personál
* ovladač pro lůžko musí být vhodný pro seniory (jednoduché ovládání zádové a nožní části – jasné grafické znázornění, která tlačítka (nahoru a dolů) na kterou část postele, bez nutnosti přepínat mezi části
* ovladač má přednastavené polohy na jednom tlačítku min:
* Trendelenburgova poloha lůžka nastavitelná jedním tlačítkem
* Fowlerova poloha lůžka nastavitelná jedním tlačítkem
* poloha lůžka pro poskytování ošetřovatelské péče (výška lůžka mezi 78 – 83 cm) nastavitelná jedním tlačítkem
* autoregrese min. o 12 cm
* lůžko je vybaveno 2 držáky v hlavové části na hrazdu, držák infuze nebo lampičku.
* Lůžka jsou vybavena lampičkami, které jsou připojeni do motoru postele.
* Lůžka jsou vybavena podsvícením postele, podsvícení je zapojeno do motoru postele a ovládá se pomocí ovladače.
* Lůžko je připojeno do elektrické sítě 1 kabelem.
* Lůžko je v případě výpadku proudu možné spustit do základní polohy.

**Noční stolek**

* Počet kusů 20
* Noční ve stejném barevném provedení jako postel
* S výklopnou jídelní plochou
* min. jeden šuplík, který je umístěný v horní části stolku
* skříňku s dvířky v dolní části stolku
* 4 x kolečka o min. průměru 5 mm, min. 5 kolečka musí mít brzdu