|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Množství |
| Kompaktní bezpečnostní IP kamera se 4 Mpx rozlišením pro vnitřní i venkovní použití. Kamera má motorický zoom objektiv 2,7 – 13,5 mm, infračervený přísvit s dosahem až 60 metrů a PoE napájení pro snadnou instalaci. Obraz z kamery lze sledovat také prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu. | 8 |
| Vodotěsný (IP 66) přídavný límec Dahua vhodný pro korektní montáž s kamerami HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T). Ideální například pro kombinaci s adaptéry PFA152-E a PFA151. | 8 |
| Adaptér pro montáž DAHUA PTZ na roh budovy, kompatibilní příslušenství PFB300S, PFB300C, PFA120, PFA130, PFA131, PFB300C, vhodné také pro Dahua kamery IPC-HFW© | 8 |
| Hliníkový montážní adaptér pro uchycení kamer značky Dahua na sloup. | 1 |
| Kompaktní bezpečnostní IP kamera s 2 Mpx rozlišením pro venkovní i vnitřní použití. Kamera má pevný objektiv 2,8 mm, infračervený přísvit s dosahem až 30 metrů a PoE napájení pro jednoduchou instalaci. Obraz z kamery je možné sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu. | 13 |
| Dahua přídavný límec pro kompaktní kamery typu HAC-HFW1500T-A-0280B-S2, IPC-HFW2431S-S-0280B-S2. Ideální řešení pro korektní montáž.  | 13 |
| Dome bezpečnostní IP kamera s 2 Mpx rozlišením vhodná pro vnitřní i vnější použití díky krytí IP 67 a IK 10. Kamera má pevný objektiv 2,8 mm, infračervený přísvit s dosahem až 30 metrů a PoE napájení pro jednoduchou instalaci. Obraz z kamery je možné sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu. | 1 |
| Dahua držák na stěnu pro kamery IPC-HDW, IPC-HDBW, IP-EB, IPC-HDB, IPC-EW, HC-HDBW, HC-HDW a SD2xxx PTZ kamery | 1 |
| Dahua datový kabel UTP, nestíněný, CAT5e, průměr jedné žíly je 0,45 mm, průměr celého kabelu je 4,7 mm, PVC, balení 305 m/karton, lze objednat pouze celé balení | 5 |
| Konektor RJ-45 UTP Cat5, drát | 50 |
| IP záznamové zařízení Dahua ze série WizSense podporující technologii 4K pro záznam, živý obraz i přehrávání. Je možné připojit až 32 kamer do rozlišení 32 Mpx a data ukládat na čtyři SATA III pevné disky, každý s maximální kapacitou 16 TB na jeden disk. K dispozici je množství analytických funkcí. | 1 |
| Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem. | 1 |
| Instalace konfig/IT/APP |  |
| Kabelová příprava  |  |
| Doprava |  |
| Materiál ostatní |  |