**Technická specifikace**

* 1 ksužitkového vozidla do 3,5tuny
* Nové, skladové, předváděcí
* Nájezd max 5000 km
* Převodovka – nerozhoduje
* Manuální nebo automatická klimatizace
* Výškově a podélně stavitelný volant
* Parkovací senzory v předu a vzadu
* Světla přední s plnou LED technologii, denní potkávací a dálkové světlo
* Přední a zadní mlhové světlomety
* Tempomat
* USB nabíjecí porty vpředu
* Elektrická parkovací brzda
* ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce
* Audiosystém s Bluetooth handsfree a podporou Android auto/Apple CarPlay
* Vyhřívaná přední sedadla
* Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka
* Boční posuvné dveře vpravo
* Zadní dveře dělené otvíratelné do stran
* 2+1 skříň
* Úložný prostor min 4000 mm (měřeno u podlahy)
* Dřevěná podlaha v zavazadlovém prostoru + ochrana podběhu kol
* Boční obložení nákladového prostoru překližka min 4 mm
* Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze
* Boční lišty v nákladovém prostoru ve dvou řadách a 1 lišta na dělící přepážce
* Druhý akumulátor originál od výrobce min kapacita 95 Ah. s dobíjením od motoru.
* Rozvor min 4300 a délka max 7000 mm
* Výška do 2600 mm bez majáků
* Minimální výkon 100kW
* Emisní norma dle platné legislativy v den předání vozu
* Barva nerozhoduje (vůz bude polepen realizován polep)
* Sada kompletních kol letních + zimní s uskladněním u dodavatele
* Barva nerozhoduje (vozidlo bude dodáno s celopolepem realizovaným třetí stranou v prostorách dodavatele, a to dle návrhu zadavatele v závislosti na typu vozidla vítězné nabídky a dvou sad plnohodnotných disků kol (1 x se zimními pneumatikami a 1 x s letními pneumatikami). Automobil bude předán na sadě kol dle sezóny, nebo přání zákazníka v době předání.
* Plnohodnotné rezervní kolo
* Gumové koberce
* Hasící přístroj a povinná výbava

Nástavba

* **Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)**
* **Přední majáková rampa**

Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65mm (90mm včetně držáku), délka minimálně 1200mm, krytí minimálně IP67

Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

* **Zadní majáková rampa**
* Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65mm (90mm včetně držáku), délka minimálně 1200mm, krytí minimálně IP67
* Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

Termín plnění: Dodání vozidla do 2 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2025