Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: II/272J Starý Vestec**

**Místo realizace:** silnice II/272J Starý Vestec, okres Praha-východ

**Staničení :** km 0,000 – 0,290 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A00903 a 1313A00902)

délka úseku 290 m, prům. šířka 8,4 m, plocha 2436 m2

Obsah obrázku mapa, text, atlas, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy v intravilánu v k.ú. Starý Vestec sil.č. II/272J propojka mezi sil. II/611 se silnicí II/272. Oprava komunikace je v intravilánu obce Starý Vestec. Úsek je dlouhý 290 m, je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou, zemědělskou i nákladní dopravu. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, odlámané kraje apod. Jedná se o silnici II. třídy s nízkou intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/272J

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 290 m. Bude provedeno frézování živičných vrstev hloubky 50 mm a následně pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového r-materiálu frakce 0-22, včetně odvozu na skládku. Dále bude provedena výměna svodidla na začátku řešeného úseku a bude zřízeno VDZ (vodící proužky šířky 12,5 cm) v provedení barva.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025 - předpoklad 3 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování**: Škody po zimě 2025 JÚ 10068 (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

Obsah obrázku venku, strom, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, strom, voda, sníh

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, zima, obloha, strom

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman