
Technická specifikace

**Název akce: II/334 Ždánice – Radlice**

**Místo realizace: silnice II/334 mezi obcemi Ždánice – Lhotky – Radlice, okres Kolín**

**Staničení:** **od 21,591 do 22,490 od 23,344 do 25,444 km, délka úseku 2,999 km, prům. šířka 5,8 m a 6,2 m, plocha 18 234,20 m2**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy, v intravilánu a extravilánu mezi obcí Ždánice ve směru k obci Radlice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/334.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby, frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km, řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM,

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2

Zatěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2

čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku

zpevnění krajnic z recyklátu do tl.100 mm

čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM tl.150 mm

poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (krajnice, silniční příkopy)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

a úprava napojení na stávající kryt. Návrh projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** 2025-2026, 9 týdnů od předání staveniště

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## 

**Fotodokumentac**





¨



**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), tel: 725 561 303

Oblastní provozní technik-zástupce vedoucího oblast Kutná Hora: Petra Volštátová, email: petra.volstatova@ksus.cz, tel: 720 830 360

Provozní cestmistr: Ing. Lukáš Smolík, email: [lukas.smolik@ksus.cz](mailto:lukas.smolik@ksus.cz), tel: 725 856 604

Správní cestmistr: Ilona Novotná, email: [ilona.novotna@ksus.cz](mailto:ilona.novotna@ksus.cz), tel: 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Smolík Lukáš