**Zjišťovací protokol**

**Multifunkční pánev – poz. 19**

**akce:** **SPŠS a OA KladNO, ul. Cyrila Boudy**

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele **závazné** a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MULTIFUNKČNÍ PÁNEV - POZ. 19** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Dvounádobové provedení pánve** | **ANO - možnost náhrady za dvě samostatná zařízení, z nichž každé bude mít minimálně objem 79 l** | …………… | …........................................... |
| **Objem každé nádoby** | **min. 79 l** | …………… | …........................................... |
| **Rychlost předehřátí dna** | **Doba předehřátí dna pánve z pokojové teploty na teplotu 180°C do max. 3 minut** | …………… | …........................................... |
| **Varná plocha** | **Min. 2x 30 dm2** | …………… | …........................................... |
| **Sklopné provedení pánve** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **automatický zdvih košů** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Kapacita při vaření v GN** | **ANO - min. 2x GN 1/1** | …………… | …........................................... |
| **Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce** | **ANO - ovládací obrazovka rezistivní nebo kapacitní** | …………… | …........................................... |
| **Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Teplotní vpichová potravinová sonda** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Možnost použití varných košů** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Možnost použití fritovacích košů** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Výbava v podobě funkce delta T vaření** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Možnost udržování na nastavené teplotě** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Možnost regulace teploty** | **ANO - v rozmezí min. 30 °C až 250 °C** | …………… | …........................................... |
| **Automatické napouštění vody** | **ANO - s přesností na 1 litr** | …………… | …........................................... |
| **USB port pro aktualizaci softwaru** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Izolované dvouplášťové víko s těsněním** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Integrovaná elektrická zásuvka 230 V** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… | …........................................... |
| **Sprcha pro čištění stroje** | **ANO** | …………… | …........................................... |
| **Elektrický příkon** | **Min. 36 kW/400 V - Max. 42 kW/400 V** | …………… | …........................................... |
| **Rozměry - šířka** | **Max. 2100 mm** | …………… | …........................................... |
| **Zařízení musí umožňovat dokoupení a doinstalování příslušenství uvedené ve výkazu výměr na poz. 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f a 19g** | **ANO** | …………… | …........................................... |