Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce:** III/2752 Mečeříž

**Místo realizace:** silnice III/2752, okres Mladá Boleslav

**Staničení :** km 6,690 -7,950 a 8,912 – 12,689 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311A101 a 1311A098)

délka úseku 5037 m, prům. šířka 5,3 m, plocha 26 696,1 m2

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Kostelní Hlavno – Mečeříž a Mečeříž – Dolní Slivno. Oprava silnice je převážně v extravilánu. Úsek je dlouhý 5037 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2752.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky silnice III/2752 v délce 5037 m Bude provedeno frézování živičných vrstev tl. 30 mm celém řešeném úseku. Dále bude provedena vyrovnávka asfaltovou vrstvou ACL 16+,16S v průměrné mocnosti 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a částečná obnova příkopů (bude určeno na místě) vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic z asfaltového r-materiálu a zřízení VDZ v šíři 12,5 cm v provedení barva + plast (vodící proužky.) a osazení směrovými sloupky. Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a TKP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků

**Termín realizace:** r. 2026 - předpoklad 6 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE: Obsah obrázku venku, strom, obloha, mrak

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**

**Obsah obrázku venku, tráva, obloha, strom

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**

**Obsah obrázku venku, strom, obloha, rostlina

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**

**Kontakty:**

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, email: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman