**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: II/279 Dobšín - křižovatka s II/268**

**Místo realizace:** silnice č. II/279 od nového (opraveného) úseku u obce Dobšín, ke křižovatce se silnicí č. II/268 u obce Přepeře (k. ú. Horní Bousov).

**Staničení:** km 21,257 – 22,885 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A040 a 0334A00703)

délka úseku 1 628 m, prům. šířka 6,8 m, **plocha 11 212,4 m2** (včetně 142 m2 plochy u 3 vjezdů na polní „turistickou“ cestu).

Obsah obrázku text, mapa, snímek obrazovky, hora

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy a to mezi obcí Dobšín a křižovatkou se silnicí č. II/268 u obce Přepeře, k. ú. Horní Bousov. Tento úsek komunikace dlouhý 1 628 m je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, nerovnosti, výtluky, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Jedná se o silnici II. třídy se vyšší intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby. Komunikace je jednou z páteřních spojnic do Českého ráje (ke hradu Kost).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/279

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování celé plochy komunikace v tl. do 50 mm, 2x vyčištění celé plochy samosběrem (před a po vyrovnávce), vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 50 mm, spojovací postřik (před a po vyrovnávce) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic v šíři 50 cm, hloubení příkopů vč. odvozu na recyklační středisko. Zřízení VDZ (vodící proužky 250 mm v provedení barva + plast, dělící čára 125 mm v provedení barva + plast a plošné VDZ – šikmé rovnoběžné čáry a 2x nápis „STOP“ v prostorách křižovatky silnic č. II/279 a II/268 v provedení barva + plast) a osazení celého úseku směrovými sloupky. Bude provedeno plynulé napojení (asf. klín) u 3 vjezdů na polní „turistickou“ cestu v km 21,747 a v km 22,268.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků.

**Termín realizace:** 2026 – předpoklad 5 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



Obsah obrázku venku, silnice, strom, mrak

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, silnice

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, obloha, silnice, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: [marek.kubat@ksus.cz](mailto:marek.kubat@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka