**C5 Specifikace - Digitální osciloskopy**

**12 ks Digitálních osciloskopů**

Připojení vstupu – AC, DC, GDN

Kategorie měření – CAT I

Rozlišení – 8 Bit

Typ osciloskopu – digitální s barevným monitorem

Napájení – 230 V AC

Šířka pásma – min. 50 MHz

Počet analogových vstupů – min. 2

Počet digitálních vstupů – max. 16

Rozsah časové základny – 5 ns/DIV – 50 s/DIV