**C7 Specifikace – Elektroinstalační materiál**

**Vypínače pod omítku**

**10 k**s Obyčejné

**20 ks** Schodišťové

**5 ks** Dvojité

**20 ks** Křížové

**Stop a start tlačítka**

**5 ks Ovládací skříňka třítlačítková**

|  |
| --- |
| Počet ovládacích poloh: 2  Počet tlačítek: 3 |
| Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: 1 |
| Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt: 2 |

**5 ks Ovládací skříňka dvoutlačítková**

Počet ovládacích míst: 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ovládacích míst: 2   |  | | --- | | Materiál skříně: Plast | | Krytí (IP): IP66 | | Počet spínacích kontaktů (NO): 1 | | Počet rozpínacích kontaktů (NC): 1 | |  | |

**3 ks pohybová čidla pro spínání svítidel**

Napájení – 230V AC

Úhel činnosti čidla – min. 180⁰

**4 ks Impulzní relé**

Napájení – 230V AC

Počet spínacích kontaktů – 2

**3 ks Světelný schodišťový časový spínač**

Napájení – 230V AC

Časování – 0,5 – 10 minut

**10 ks Domovní zvonek**

Způsob připojení - drátový

Napájení – 8 - 24V

Výkon 8VA

**4 ks Zvonkový transformátor**

Napájení – 230V

Výstupní napětí – 8, 12, 24V

**5 ks Stykač**

Napájení - 230V AC

Počet fází – 3

Jmenovitý proud – 25A

Ovládání – manuální

Pomocné kontakty – rozpínací, spínací

**9 ks jističe - jednofázové**

Jmenovité napájení – 230V AC

Jmenovitý proud – 6, 10, 16A (od každého 3 ks)

**8 ks jističe - třífázové**

Jmenovité napájení – 230V AC

Jmenovitý proud – 6, 10, 16A (od každého 2 ks)

**60 ks elektroinstalační krabičky s věnečkem**

Způsob instalace – pod omítku

Průměr – 60mm, 100mm (od každého 30 kusů)

**50 ks Elektroinstalační krabičky pod zásuvky a vypínače**

Způsob instalace – pod omítku

Průměr – 60mm

**25 ks celkem Jednoduché a dvojité zásuvky**

Napětí – 230V

Max. proud – 16A

Způsob montáže – pod omítku

Počet kusů – 10 - jednoduché

15 - dvojité

**4 ks Proudový chránič**

30mA

**Kovová závěsná skříňka**

**3 ks 45 + 2 + 1 zásuvek**

|  |  |
| --- | --- |
| š x h x v | 305 x 155 x 550 mm |

**3 ks 60 zásuvek**

|  |  |
| --- | --- |
| š x h x v | 305 x 155 x 550 mm |

**3 ks 30 + 4 + 2 zásuvek**

|  |  |
| --- | --- |
| š x h x v | 305 x 155 x 550 mm |