

Technická specifikace

**Název akce :**  **Okružní křižovatka Marianovice - západ**

**Místo realizace akce : silnice III/1103h, oblast Benešov**

**Staničení: km 0,780**





**Základní popis akce**:

Jedná se o realizaci stavby okružní křižovatky s vnějším průměrem zpevnění R=35,0 m na silnici III/1103h cca v km 0,780 a úpravu této komunikace před a za novou okružní křižovatkou.

Na okružní pás křižovatky budou připojeny 4 vjezdové a výjezdové větve, 3 z nich budou rozděleny zpevněnými dělícími dopravními ostrůvky, větev směrem do Benešova (severní směr, budoucí přeložka silnice II/110, investor město Benešov) bude provizorně ukončena bez realizace ostrůvku a osazena betonovými svodidly zabraňujícími vjetí na slepou větev. Na větev do Mariánovic (jižní směr) bude navazovat obslužná místní komunikace, která je součástí stavby obytného komplexu „Rezidenční zóna Marianovice“ (investor I.A.F. CHEQUIA, s.r.o.).

Prstenec okolo středového ostrůvku OK bude široký 2 m. Přes středový ostrůvek bude ve směru východ – západ v ose stávající komunikace III/1103h realizován zpevněný jízdní pruh šířky 5,5 m pro umožnění průjezdu nadrozměrného vozidla. Zbytek středového ostrůvku OK bude zatravněn a osazen zelení.

Západním směrem k silnici I/3 bude na OK napojovat úprava, která je součástí stavby „I/3 Benešov, okružní křižovatka U Topolu“ (investor ŘSD).

Odvodnění stavby OK je navrženo příkopy. Součástí stavby je také příprava území, přeložka kabelové trasy T-Mobile (POZOR : stranové přeložení trasy bez přerušení optického kabelu), dopravní značení, dopravně inženýrská opatření, vegetační úpravy.

**Vstupní údaje:**

Stavba byla umístěna regulačním plánem lokality Mariánovice, v současné době probíhá stavební řízení.

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky regulačního plánu Mariánovice a podmínky následně vydaného stavebního povolení.

**Termín realizace:** předpoklad čtyři měsíce od podpisu smlouvy.

**Kontakt : Oblast Benešov**

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ,oblast Benešov, mobil 725 144 165,

e-mail: [ludek.benes@ksus.cz](mailto:ludek.benes@ksus.cz)

Miloslav Pohunek, silniční technik, oblast Benešov, mobil 725 880 215,

e-mail: [miloslav.pohunek@ksus.cz](mailto:miloslav.pohunek@ksus.cz)

Zpracoval: Miloslav Pohunek, 16.2.2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5