**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**


**Název akce: III/2725 Lysá nad Labem - Stratov**

**Místo realizace:** silnice III/2725 od Lysé nad Labem směrem na obec Stratov

**Staničení:** km 1,340 – 3,353 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A012 a 1313A157)

délka úseku 2 013 m, prům. šířka 5,90 m, plocha 11 876,7 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi městem Lysá nad Labem a obcí Stratov. Tento úsek dlouhý 2 013 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou ostatní dopravy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2725.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v celém úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů strojně a zřízení nových z R-materiálu, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, území, silnice, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, silnice, Asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel: 736 623 716, email: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman