**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/27944 Semčice-Úherce**

**Místo realizace:** silnice III/27944 od obce Semčice do obce Úherce

**Staničení:** km 8,850 – 9,270 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1312A137 a 1311A138)

délka úseku 420 m, prům. šířka 6,5 m, plocha 2 730 m2

Obsah obrázku mapa, text, diagram, Plán

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Semčice a Úherce. Tento úsek dlouhý 420 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou ostatní dopravy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/27944.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár, hloubení příkopů, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu. Dále zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 4 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Fotodokumentace:**

**Obsah obrázku venku, obloha, tráva, silnice

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, obloha, silnice, Povrch vozovky

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Ing.MilanBláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: [milan.blaha@ksus.cz](mailto:milan.blaha@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka