**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/24628 Spomyšl – Jeviněves**

**Místo realizace:** silnice III/24628 Spomyšl - Jeviněves od křiž. s III/24611 v obci Spomyšl až na

začátek obce Jeviněves

**Staničení:** od 3,256 km do 4,738 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A038 a 1221A107)

délka úseku 1482 m, prům. šířka 6,8m, plocha 10077,6 m2

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy část v intravilánu obce Spomyšl, od křižovatky s komunikací č. III/24611 a dále mimo obec směrem k obci Jeviněves a část v obci Jeviněves. Tento úsek dlouhý 1482 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky, ulámané krajnice apod. Jedná se o silnici se střední intenzitou veškeré dopravy (nákladní, autobusové i osobní).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/24628.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je odstranění navýšené krajnice, frézování obrusných vrstev 70mm, sanace krajnic na konci obce (bude určeno na místě), spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+, 16S a pokládka nové asfaltové vrstvy ACO 11+ 50 mm, výšková úprava povrchových znaků, zalití pracovních spár, dosypání krajnic R-materiálem, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm + optická brzda) a osazení směrových sloupků. Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku tráva, venku, obloha, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

****

**Kontakty:**

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka