**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**


**Název akce: III/2733 Bosyně**

**Místo realizace:** silnice III/2733 Bosyně – Janova Ves

**Staničení:** km 3,790 – 5,500 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0244A070 a 0244A075)

délka úseku 1710 m, prům. šířka 6,4 m, plocha 10944 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, od konce obce Vysoká na konec obce Janova Ves. Tento úsek dlouhý 1710 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, propady, výtluky apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2733.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování celého úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11 S, tl. 50 mm, včetně spojovacích postřiků, frézování a zálivka spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu v šíři 50 cm, prohloubení příkopů, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm) a obnova přechodu VDZ plast.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 6 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

**Obsah obrázku venku, strom, mrak, tráva

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, tráva, strom, obloha

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: [vaclav.dvorak@ksus.cz](mailto:vaclav.dvorak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman