Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce:** III/26813 Sychrov

**Místo realizace:** silnice č. III/26813 od autobusové zastávky a vyhlídkového místa v obci Sychrov (konec obce) ke křižovatce se silnicí č. II/277, okres Mladá Boleslav

**Staničení :** km 5,033 – 5,863 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A165 a 0333A079)

délka úseku 830 m, prům. šířka 4,5 m, plocha 3 735 m2

Obsah obrázku text, mapa, snímek obrazovky, hora

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy a to od konce obce Sychrov a křižovatkou se silnicí č. II/277. Tento úsek komunikace dlouhý 830 m je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, nerovnosti, výtluky, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/26813.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky silnice III/26813 v délce 830 m. Bude provedeno frézování zápichů na začátku a konci úseku, pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL 16+, 16S v průměrné mocnosti 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a částečná obnova příkopů včetně odvozu odpadu na skládku. Dále bude provedeno zřízení nových krajnic a zřízení VDZ v provedení barva + plast (vodící proužky 125 mm).

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka pozemní komunikace.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025 - předpoklad 1 měsíc

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování**: Škody po zimě 2025 JÚ 10068 (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

Obsah obrázku venku, silnice, strom, rostlina

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, území, rostlina, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, strom, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, strom, silnice, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, rostlina, území, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: [marek.kubat@ksus.cz](mailto:marek.kubat@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman