**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**


**Název akce: III/27511 Kosořice - Dobrovice**

**Místo realizace:** silnice III/27511 od křižovatky se sil. III/27510 v obci Kosořice do křižovatky s místní komunikací před obcí Dobrovice

**Staničení:** km 0,010 – 2,390 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311A128 a 1311A126)

délka úseku 2 380 m, prům. šířka 5,8 m, plocha 13 804 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak i autobusovou dopravu. Úsek dlouhý 2 380 m je značně nerovný po častých opravách. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/27511.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno frézování v intravilánu obce Kosořice (310m, hloubka 90mm) a zápich na konci úseku. Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků a ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je úprava uličních znaků v obci Kosořice, dále sejmutí navýšených krajnic a jejich zpevnění R-materiálem, čištění příkopů do 0,5m3/m s odvozem a obnova VDZ barva/plast.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



**Obsah obrázku venku, silnice, obloha, výjev

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: [milan.blaha@ksus.cz](mailto:milan.blaha@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka