**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**


**Název akce: III/26817 Jivina – Strážiště**

**Místo realizace:** silnice č. III/26817 od konce obce Jivina k napojení na nově opravený úsek na začátku obce Strážiště, okres Mladá Boleslav

**Staničení:** od 4,446 km do 8,430, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A108 a 0331B006)

délka úseku 3 984 bm, prům. šířka 5,3 m, plocha 21 115,2 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/26817.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno frézování zápichů na začátku a na konci úseku jakož i v místech napojení přilehlých místních komunikací, položena vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50mm včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic, zřízení nových krajnic z R-materiálu, provedení výškové úpravy 5 ks krycích hrnků vodovodních uzávěrů v obci Neveklovice, obnova příkopů včetně odvozu materiálu, zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).

Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025/26 – předpoklad 8 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**   


****

****

**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka