Technická specifikace vozidla

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „Doplní dodavatel“, resp. doplní u každé označené položky, kterou splňuje - slovo „ANO“, či nesplňuje - slovo „NE“, nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro splnění minimálních technických parametrů a požadavků zadavatele.

**Vozidlo pro přepravu invalidních osob – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| Tovární značka vozidla | Doplní dodavatel |
| Typ vozidla | Doplní dodavatel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka č. | Požadované technické požadavky (parametry vozidla) | Nabízené parametry vozidla  ANO/NE |
|  | **Technické parametry** |  |
| 1 | Vícemístné vozidlo umožňující kombinovanou přepravu až 6 osob na sedadlech a zároveň 2 osob na invalidním vozíku - **Zápis v TP** | Doplní dodavatel |
| 2 | Sedadlo řidiče nastavitelné ve dvou směrech, dvousedadlo spolujezdce, 3 samostatné sedačky ve druhé řadě: posuvné, sklopné, vyjímatelné, otočné | Doplní dodavatel |
| 3 | Bezpečnostní tříbodové pásy pro všechny osoby na sedadlech a osoby na vozíku | Doplní dodavatel |
| 4 | Zádržné systémy (kotvení) pro 2 vozíky - **Zápis v TP na základě schválení MD ČR** | Doplní dodavatel |
| 5 | Boční posuvné dveře na pravé straně, prosklené | Doplní dodavatel |
| 6 | Zadní dveře dvoukřídlé, otevíratelné do min 250 st., prosklené |  |
| 7 | Plastové omyvatelné obložení interiéru, celoobvodové prosklení vozidla | Doplní dodavatel |
| 8 | Přídavné stropní LED osvětlení pro přepravní prostor - **vypínač u zadních dveří** | Doplní dodavatel |
| 9 | Barva vozidla ((nerozhoduje, zadavatel vybere barvu z dostupné škály barev vybraného dodavatele) | Doplní dodavatel |
|  | **Motor a převodovka** |  |
| 11 | Zdvihový objem (cm3) do 2.500 | Doplní dodavatel |
| 12 | Palivo benzín nebo nafta | Doplní dodavatel |
| 13 | Emisní norma Euro 6d | Doplní dodavatel |
| 14 | Převodovka upřednostněna manuální 6 st. | Doplní dodavatel |
| 15 | Maximální rychlost (km/h) min 130 | Doplní dodavatel |
|  | **Výbava vozidla z výroby** |  |
| 17 | Airbag řidiče | Doplní dodavatel |
| 18 | ABS + EBA + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu | Doplní dodavatel |
| 19 | Posilovač řízení | Doplní dodavatel |
| 20 | Palubní počítač | Doplní dodavatel |
| 21 | Tempomat a omezovač rychlosti | Doplní dodavatel |
| 22 | Centrální zamykání s dálkou , 2 klíče | Doplní dodavatel |
| 23 | Elektricky ovládaná přední okna | Doplní dodavatel |
| 24 | Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem - **manuálně sklopná** | Doplní dodavatel |
| 25 | Rádio MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth | Doplní dodavatel |
| 26 | Min. manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou | Doplní dodavatel |
| 27 | Zadní parkovací asistent | Doplní dodavatel |
| 28 | Zesílené odpružení zadní nápravy | Doplní dodavatel |
| 29 | Plnohodnotná rezerva | Doplní dodavatel |
|  | **Rozměry** |  |
| 31 | Objem přepravního prostoru min. 11,0 m3 | Doplní dodavatel |
| 32 | Délka vozu max. 5 600 | Doplní dodavatel |
| 33 | Světlá výška min 170 | Doplní dodavatel |
| 34 | Výška hrany přepravního prostoru při nezatíženém vozidle 480-550 | Doplní dodavatel |
| 35 | Délka přepravního prostoru za předními sedadly min. 3 100 | Doplní dodavatel |
| 36 | Výška přepravního prostoru min 1 400 | Doplní dodavatel |
| 37 | Šířka x výška posuvných dveří min. 1 200x 1 700 | Doplní dodavatel |
|  | **Speciální výbava vozidla** |  |
| 39 | Elektrohydraulická plošina s osvětlením, nosnost do 400 kg, ovladač na kabelu, s možností přechodu na ruční ovládání (v případě poruchy elektra) - **Zápis v TP na základě schválení MD ČR** | Doplní dodavatel |
| 40 | Elektrický výsuvný stupínek u bočních dveří s automatickým zasunutím při uzavření dveří - **Zápis v TP na základě schválení MD ČR** | Doplní dodavatel |
| 41 | Nezávislé topení | Doplní dodavatel |
| 42 | Sada zimních pneu s ocelovými disky (navíc) | Doplní dodavatel |
| 43 | Odnímatelné tažné zařízení- **Zápis v TP** | Doplní dodavatel |
| 44 | Zpětná parkovací kamera | Doplní dodavatel |
|  | **Další parametry** |  |
| 46 | Prodloužená záruka na 5 let/nebo min. 100.000 km | Doplní dodavatel |
| 47 | Zaškolení obsluhy zdvihací plošiny a zádržných systémů ze strany certifikované osoby zdarma při předání vozidla | Doplní dodavatel |
| 48 | Revize zdvihací plošiny externí firmou za poplatek | Doplní dodavatel |
| 49 | **Termín dodání** | datum |