Technická specifikace

**Název akce: III/33836 Dědice**

**Místo realizace: III/33836**

**Staničení : od 0,170-1,747 km, délka úseku 1,577km, prům.šířka-4,8m ,otáčka BUS-275m2- celková plocha 7845 m2,**

****

**Popis součastného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu i intravilánu obce Dědice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou, nákladní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy- penetračního nátěru, lokální výtluky, odlámané a rozpadlé krajnice, příčné a podélné nerovnosti , nefunkční propustek apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33836.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno řezání asf.krytu a úprava napojení, frézování- zápichy, očištění plochy zametením, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16+ a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku, hloubení příkopů strojně a příkopovou frézou. Součástí opravy silnice bude sanace propustku a sanace otáčky BUS, odstranění starých betonových sloupků a zřízení nových svodidel. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár a VDZ V4 125mm barvou s balotinou vč. předznačení a dodávky a pokládky. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště, 2025**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, budova, obloha, dům

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Manažer oblasti Kutná Hora : Ing.Holan Petr,MBA [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724 706 242

Zástupce manažera oblasti Kutná Hora : Vladimír Kratochvíl, [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 724 997 622

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,

[tana.vesela@ksus.cz](mailto:tana.vesela@ksus.cz), 724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová, [renata.vycitalova@ksus.cz](mailto:renata.vycitalova@ksus.cz) 606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.