**Příloha č. 4 Zadávací dokumentace**

**Specifikace minimálních technických parametru a požadavků na úroveň výbavy**

**Obchodní označení nabízeného vozu (výrobní označení**): *Doplní účastník*

| **Parametry vozidla** | **Hodnota parametru** | **Úroveň parametru** | **Hodnota u nabízeného vozu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pohon** |  |  |  |
| Benzinový motor | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Výkon min. 80 kW / min. 200 Nm | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Převodovka 6 stupňová manuální | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Převodovka 7st. automatická | ano | volitelný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| **Karoserie** |  |  |  |
| Osobní automobil kategorie M1, lehké užitkové vozidlo vhodné pro přepravu nákladu a osob do 3500kg | M1 | pevný | *Doplní účastník skutečnou hodnotu* |
| Počet plnohodnotných míst k sezení | 5 | min. | *Doplní účastník skutečnou hodnotu* |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Počet dveří | 5 | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Boční dveře pro spolucestující na zadních sedadlech posuvné, vlevo i vpravo | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Zadní (5.) dveře zavazadlového prostoru výklopné nahoru | ano | volitelný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Střešní nosníky (HAGUSY) | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| **Pneu a kola** |  |  |  |
| Pneumatiky a kola minimálně R16, včetně celoplošných krytů kol / bezpečnostní šrouby kol v případě že je auto vybaveno koly z lehkých slitin | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Rezervní kolo plnohodnotné, ocelové, nebo z lehkých slitin / klíč na matice kol a příruční zvedák vozu | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Kotoučové brzdy vpředu i vzadu | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| **Výbava** |  |  |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce | ano | min. | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Elektrické stahování oken u řidiče a spolujezdce / vyhřívané zadní sklo / zadní stěrač s ostřikovačem / determální skla | ano | min. | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Parkovací senzory vzadu nebo parkovací kamera vzadu | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Zadní sedadla dělená v poměru 1,2,3 nebo 1/3 - 2/3, s funkcí sklopení opěradel a možností snadného vyjmutí pro zvětšení nákladového prostoru | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním / min. dva klíče s dálkovým ovládáním | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Mechanická nebo automatická klimatizace | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Digital Cockpit s ukazatelem rychlosti, ujeté vzdálenosti, otáčkoměrem, ukazatelem dojezdu a stavu paliva | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Infotainment s informacemi o stavu vozidla / upozornění při změně tlaku v pneumatikách / možnost nastavení asistenčních systémů | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Elektronické bezpečnostní prvky e-Call / systém nouzového brzdění / Lane Assist / Front Assist / Cross Assist | ano | volitelný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Infotainment s připojením App Connect / Apple Car Play s Wifi / Bluetooth / Rádio DAB, DAB+ / zobrazení na displeji min. 8" / 6x reproduktor / USB (typ C) | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Tažné zařízení originální, instalované výrobcem, nebo příprava pro dodatečnou montáž = upevňovací body z výroby, elektroinstalace z výroby. | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Adaptivní tempomat | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Přední světla halogenová nebo LED s automatickým spínáním denního svícení | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Zadní světla LED | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Gumové koberce z příslušenství k vozidlu | ano | pevný | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| **Vnitřní prostor** |  |  |  |
| Objem zavazadlového prostoru (za druhou řadou sedadel) pod roletkou | 750 l | min. | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Prostor pro zavazadla oddělen od kabiny cestujících pomocí roletky | ano | min. | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Výška vstupního otvoru zavazadlového prostoru na hraně 5. dveří min. 1100 mm. | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Šířka vstupního otvoru zavazadlového prostoru na hraně 5. dveří (šířka nákl. prostoru) min. 1100 mm | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| Délka nákladového prostoru v úrovni podlahy, při vyjmutých zadních sedadlech 1900 mm | ano | min | *Doplní účastník Ano/Ne* |
| **Další požadavky zadavatele** |  |  |  |
| Vozidlo bude vybavenou povinnou výbavou motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů | *ano* | *Doplní účastník Ano/Ne* | |
| Prodejce vozů s autorizovaným servisním zázemím dostupným v Praze nebo Středočeském kraji | *ano* | *Doplní účastník Ano/Ne* | |
| Požadavky na minimální záruky uvedené v závazném vzoru smlouvy | | | *5 let, nebo 200 000km* |
|  | | |  |

Zadavatel požaduje dodání pouze **nových vozů**.

Výše uvedené minimální technické parametry a požadavky na výbavu jsou pro dodavatelé závazné. **Jejích nesplnění bude mít za následek vyloučení z výběrového řízení**. Dodavatel může nabídnout kvalitativně vyšší řešení (takové řešení nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek).